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la Documentația Standard aprobată prin 
Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021


[bookmark: _Hlk104890397]ANUNȚ DE PARTICIPARE 

privind Achiziționarea endoprotezelor conform necesităților 
instituțiilor medico-sanitare publice beneficiare pentru anul 2027
prin procedura de achiziție: Licitație publică

1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate 
2. IDNO: 1016601000212
3. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md; www.capcs.md; 
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție 


8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:


Cod CPV : 33100000-1
	Nr. lot
	DCI/Denumire Lot
	Denumire Poziție
	Specificație Tehnică
	UM
	Cantitatea
	Valoarea estimativă fără TVA

	1
	Proteza totala de sold cu tija de revisie monobloc necimintat cu cotil dubla mobilitate necimentata
	TIJA
	TIJA Confecționată din aliaj de titan; Con 12/14mm; Suprafat sablata osteointegranta ; Fara coleret; Să fie conică circumferențială. Sa prezinte proiemninete ascutite pe lungimea tijei; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării
	bucată
	15
	379.320,00

	1
	Proteza totala de sold cu tija de revisie monobloc necimintat cu cotil dubla mobilitate necimentata
	CUPA
	CUPA Confecționată din aliaj de CoCr sau echivalentul sau; Acoperire prin titan poros, asociat cu HA; Fixare necimentată press-fit; Diametrele externe prezente în minim 10 dimensiuni; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul
	bucată
	15
	163.320,00

	1
	Proteza totala de sold cu tija de revisie monobloc necimintat cu cotil dubla mobilitate necimentata
	Insert
	Insert Confecționată din UHMWPE; Diametrul interior 22, 28mm ; Diametre 44-62 mm; Sa prezinte desing retentiv; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării -
	bucată
	15
	45.570,00

	1
	Proteza totala de sold cu tija de revisie monobloc necimintat cu cotil dubla mobilitate necimentata
	CAP
	CAP Confecționat din aliaj de cobal crom (CoCr) Diametre 22,28 mm; Con interior 12/14mm; Minim 4 marimi de lungime; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării
	bucată
	15
	49.320,00

	1
	Proteza totala de sold cu tija de revisie monobloc necimintat cu cotil dubla mobilitate necimentata
	Set de instrumentegratuit în folosință
	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință conform contractului de comodat, va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe perioada de la prima livrare a protezelor până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau pre utilizat în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar.
.
	set
	2
	0,00

	1
	Proteza totala de sold cu tija de revisie monobloc necimintat cu cotil dubla mobilitate necimentata
	Motor oscilant gratis în folosință
	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.
	bucată
	3
	0,00

	1
	Proteza totala de sold cu tija de revisie monobloc necimintat cu cotil dubla mobilitate necimentata
	Lamele pentru motor
	Lame pentru motor oscilant
	bucată
	22
	19.800,00

	2
	Sistem de proteza totala de revizie a soldului
	Cupa acetabulara de revizii
	Cupa acetabulara de revizii Sa fie confectionata din tantal sau titan poros, cu structura 3 D. -Porozitatea materialului sa fie de minim 60% -Sa prezinte o elasticitate apropiata de cea tesutului osos; -Sa faciliteze integrarea tesutului osos si a tesuturilor moi , - Dimensiunile porilor sa fie de pina la 550μm, toti porii deschisi; -Materialul sa fie foarte stabil si rezistent la coroziune -Sa poata sa fie gaurit -Sa permita cimentarea unei cupe (un insert ) in interiorul acesteia,sau fixare necimentata. -Modalitate de implantare : necimentata -Sa prezinte gauri pentru fixare aditionala cu suruburi - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării
	bucată
	3
	89.964,00

	2
	Sistem de proteza totala de revizie a soldului
	Insert crosslinked pentru cupa de revizii
	Insert crosslinked pentru cupa de revizii -Modalitatea de fixare sa fie : prin cimentare sau fixare prin blocare in interiorul cupei metalice sau amplasat pe cale necimentata; -Insertul sa fie disponibil in varianta oblica, gradele variind de la 10˚-20 ˚; -Insertul sa fie confectionat din polietilena inalt cross-linkata (5-10 MRad); -Sa prezinte santuri ecuatoriale si polare pentru o buna cimentare in interiorul cupei, in cazul insertului cimentat sau mecanisme de fixare ferma - in cazul fixarii necimentate. -Oferta de baza sa includa insertul cu diametrul interior : 28mm si 32mm -Sa prezinte numar minim de dimensiuni ( diametre exterioare ) diferite: dimensiuni cuprinse intre 50mm-74mm cu increment de 2mm; -Instrumentarul sa fie complet cu toate probele pentru cupe si inserturi, asezat in cutii rezistente la sterilizari repetate - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării
	bucată
	3
	35.664,00

	2
	Sistem de proteza totala de revizie a soldului
	Cap femural proteic
	Cap femural proteic, confecționat din aliaj CoCr; Con 12/14 mm; Diametre externe variind fiind 22.2, 28, 32, 36 mm; Cel putin 4 dimensiuni de lungime pentru capuri de dimensiunea 28, 32 mm și 3 dimensiuni de lungime pentru capuri de dimensiunea 22.2 mm; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării
	bucată
	3
	9.864,00

	2
	Sistem de proteza totala de revizie a soldului
	Tija femurala necimentata de revizie tip monobloc.
	Tija femurala necimentata de revizie tip monobloc.- Confecționată din aliaj de titan; 
- sa prezinte un numar minim de 10 dimensiuni;
- sa fie conica in toate planurile;
- sa fie conica circumferential;
- sa prezinte microlamele pe toata lungimea si pe toata circumferinta ei pentru o ancorare in tesutul osos;
- Suprafat sablata osteointegranta;
- Fara coleret; 
- Sa permita implantarea in orice grad de anteversie;
- Tip de con interior cap femural: 12/ 14;
- Sa fie sterila.
	bucată
	3
	75.864,00

	2
	Sistem de proteza totala de revizie a soldului
	Caja de ranforsare cotil
	Caja de ranforsare cotil
-sa fie confectionata din aliaj de Titan;
- suprafata rugoasa, sablata ;
- sa prezinte 2 aripioare una care se implanteaza in ischion si una care se fixeaza pe aripa iliaca;
- anatomica cu variante stanga/dreapta;
- sa fie disponibila in minim 4 dimensiuni pentru fiecare parte;
- sa prezinte gauri pentru fixare cu suruburi pe toata concavitatea implantului;
- sa se livreze impreuna cu minim 5 suruburi designate pentru fixarea cajei;
- sa se implanteze necimentata;
- sa fie posibila cimentarea in interiorul cajei a unei cupe acetabulare cimentate;
- sa fie sterila.
	bucată
	1
	18.888,00

	2
	Sistem de proteza totala de revizie a soldului
	Şuruburi de cupă
	Şuruburi de cupă - Confecţionate din aliaj de Titan - Diametru de 6,5mm - Profil redus - mărimi disponibile 20-50 mm - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării
	bucată
	6
	3.900,00

	2
	Sistem de proteza totala de revizie a soldului
	Set de instrumentegratuit în folosință
	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință conform contractului de comodat, va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe perioada de la prima livrare a protezelor până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau pre utilizat în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar.
.
	set
	1
	0,00

	2
	Sistem de proteza totala de revizie a soldului
	Motor oscilant gratis în folosință
	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.
	bucată
	1
	0,00

	2
	Sistem de proteza totala de revizie a soldului
	Lamele pentru motor
	Lame pentru motor oscilant
	bucată
	5
	4.500,00

	3
	Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix
	Augmente tibiale
	Augmente tibiale Sa fie confectionate din aliaj de titan -Adaptate la zona de deficit osos ce necesita augmentare Disponibile în minim 2 dimensiuni Fixarea de tibie șă se facă cu șurub sau implantabile cimentat STERIL - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării
	bucată
	5
	19.250,00

	3
	Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix
	Componentă patelară
	Componentă patelară Confectionata din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta (UHMWPE) - Sa fie adaptata la forma zonei trohleare a piesei femurale - Să prezinte 5 dimensiuni - Modalitatea de implantare: cimentata - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării
	bucată
	11
	2.310,00

	3
	Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix
	Lame pentru motor oscilant
	Lame pentru motor oscilant
	bucată
	219
	73.584,00

	4
	Proteza totala de genunchi complet anatomica
	Componenta femurala cimentata
	Componenta femurala cimentata -Sa fie confectionata din aliaj de Co-Cr , cimentata -Variante stanga/ dreapta -Sa prezinte fixarea femurală antirotaţională augumentată prin doi pini şi o textură specială pentru o bună fixare a cimentului -Deschidere posterioara intercondiliana pentru permiterea implantarii tijelor centromedulare -Design care sa permita flexie de minim 130° -Varianta cu posterostabilizare -Condili femurali posteriori sa fie ingrosati pentru cresterea stabilitatii si evitarea subluxatiei -Sa prezinte congruenta intre raza condililor femurali si insertul tibial -Sant prepatelar accentuat pentru un contact bun patela-femur si reducerea stresului asupra patelei -Sa reproduca distantele antroposterioare native cu minim 18 de profile -Minim 10 dimensiuni pentru fiecare membru in parte -Suprafata articulara sa fie lustruita -Suprafata de implantare sa fie rugoasa - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării
	bucată
	150
	2.743.200,00

	4
	Proteza totala de genunchi complet anatomica
	Componenta tibiala
	Componenta tibiala -Sa fie confectionata din aliaj de titan -Sa respecte forma anatomica a tibiei, cu variatii stanga /dreapta -Baza de implantare prin pin de stabilizare cu 2 aripioare laterale destinat cresterii rezistentei si stabilizarii rotationale -Componenta tibiala sa prezinte posibilitatea de suprastabilizare prin atasarea de tije de extensie, in functie de necesitatile intraoperatorii -Profilul platoului tibial sa fie asimetric -Sa prezinte modularitate, dimensiuni uzuale de tibie sa fie compatibile cu minim 3 dimensiui de femur -Sistem de prindere periferica a insertului de polietilena -Dimensiuni:minim 10 in total pentru fiecare membru in parte -Sa prezinte un dop filetat distal pentru fixarea tijei de extensie - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării
	bucată
	150
	2.383.200,00

	4
	Proteza totala de genunchi complet anatomica
	Insert tibial
	Insert tibial -Sa fie confectionat din polietilena UHMWPE  -Sa aiba marginea tibiala anterioara inclinata pentru a evita impingementul la nivelul tendonului patelar in flexia completa -Sa prezinte modularitate deosebita, dimensiuni uzuale de tibie sa fie compatibile cu minim 3 dimensiui de femur -Modalitatea de implantare: insert detasabil cu sistem de prindere periferica a insertului, cu elemente de stabilizare mecanica la nivelul piesei tibiale ( tip pana ) -Dimensiuni multiple: mim 10 inaltimi de inserturi cu crestere de 1mm -Varianta cu posterostabilizare - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării -
	bucată
	150
	778.200,00

	4
	Proteza totala de genunchi complet anatomica
	Set de instrumentegratuit în folosință
	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință conform contractului de comodat, va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe perioada de la prima livrare a protezelor până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau pre utilizat în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar.
.
	set
	2
	0,00

	4
	Proteza totala de genunchi complet anatomica
	Motor oscilant si reamer în custodie
	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.
	bucată
	4
	0,00

	4
	Proteza totala de genunchi complet anatomica
	Lame pentru motor oscilant
	Lame pentru motor oscilant
	bucată
	100
	75.000,00

	5
	Artroplastia monopolară cervico-cefalică cimentată a umărului
	Tija humerală
	Tija humerală - din titan, cu unghi de 135 ° - sa poata fi utilizata atit pentru implantare cimentata, cit si necimentata / sau componentă humerală modulară, compusă din partea metafizară din titan, cu unghi de 135 ° și tijă humerală (cimentată din aliaj CoCr/CoCrMo și necimentată din titan)                  - sablata in regiunea metafizara, lisa in portiunea distala                                           - diametre minim 4 si lungimi de la 120 mm inclusiv                                                                                                    - con Morse inversat / sau designul (constructia) conului sa fie potrivita care sa permita o buna expunere glenei                                                                          - aripioara laterala prevazuta cu gauri pentru reinsertia elementelor anatomice ; gaura mediala cu acelasi scop                                                                                     - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării
	bucată
	39
	1.695.603,00

	5
	Artroplastia monopolară cervico-cefalică cimentată a umărului
	Capul humeral
	Capul humeral - livrabil atit in varianta centrata (cu conul Morse in centru) cit si in varianta excentrica (cu conul Morse excentric) - din otel inox/titan/oțel nitrojenat/oțel CoCr, CoCrMo/ ceramică , cu suprafata polisata - cuplarea cu tija humerala cu con Morse - disponibile in diametre de 40-54  mm (±1 mm) si 3 grosimi pentru diametrele uzuale de 46-50   (±1 mm) (Cerinte obligatorii: -posibilitatea de a realize toate tipurile de artroplastie de umar (hemiartroplastie, proteza totala anatomica cimentata si ne cimentata) folosind aceeasi gama de implanturi si acelasi instrumentar pentru adaptarea facila intraoperatorie a tipului de interventie chirurgicala - conformitatea caracteristicilor tehnice pentru fiecare tip de proteza in parte - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării
	bucată
	39
	1.308.036,60

	5
	Artroplastia monopolară cervico-cefalică cimentată a umărului
	Set de instrumentegratuit în folosință
	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință conform contractului de comodat, va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe perioada de la prima livrare a protezelor până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau pre utilizat în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar.
.
	set
	2
	0,00

	5
	Artroplastia monopolară cervico-cefalică cimentată a umărului
	Motor oscilant si reamer în custodie
	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.
	bucată
	2
	0,00

	5
	Artroplastia monopolară cervico-cefalică cimentată a umărului
	Lame pentru motor oscilant
	Lame pentru motor oscilant
	bucată
	34
	31.676,10

	6
	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate
	Tija femurala necimentata
	Tija femurala necimentata -Confecționată din aliaj de titan; -Acoperire cu titan poros asociat cu hidroxiapatita (HA), pe toata suprafata sau titan poros de tip plasma spray; - Sa prezinte suprafata rugoasa, santuri pe tija; - Minim 10 dimensiuni; - Varianta de offset standard si offset lateralizat; - Instrumentatia tijei date necimentate sa fie comuna si cu varianta de tija cimentata, pentru luarea deciziei de fixare a tijei introperator; - Col eleptic, forma aplatizata - Con 12/14 mm - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării
	bucată
	180
	1.260.000,00

	6
	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate
	Cupa acetabulara necimentata
	Cupa acetabulara necimentata - Confecționată din aliaj de CoCr sau echivalentul sau; - Polisata la interior; - Suprafata externa rugoasa, acoperita prin titan poros asociat cu HA; - Diametre externe să fie prezente în minim 10 dimensiuni; - Sa prezinte instrumentatie comuna pentru implantarea cupei necimentate si cimentate. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării
	bucată
	85
	595.000,00

	6
	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate
	Insert polimeric
	Insert polimeric -Confecționat din polietilenă UHMWPE; -Diametre externe să fie prezente în minim 10 dimensiuni, în gama de dimensiuni de la 40 - 64 mm; - Diametre interioare 22.2, 28 mm; - Sa prezinte desing retentiv; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării
	bucată
	215
	559.000,00

	6
	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate
	Cap metalic
	Cap metalic -Confecționat din aliaj de CoCr; -Con 12/14 mm; -Minim 4 dimensiuni de lungime pentru capul de 28 mm; Minim 3 dimensiuni pentru capul de 22.2  mm; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării
	bucată
	225
	618.750,00

	6
	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate
	Tija femurala cimentata
	Tija femurala cimentata - Sa fie confectionata din aliaj de CoCr sau echivalentul sau; - Profil biconic aplatizat antero-posterior cu sprijin medio-lateral -- Sa fie polisata ;sau mata -Sa prezinte 2 variante si anume standard si cu offset lateralizat; - Sa fie disponibila in minim 8 dimensiuni diferite; - Sa prezinte con 12/14; - Colul sa fie aplatizat pentru evitarea impingement-ului la nivel acetabular - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării -
	bucată
	115
	741.750,00

	6
	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate
	Cupa acetabulara cimentata
	Cupa acetabulara cimentata - Confecționată din aliaj de CoCr sau echivalentul sau; - Polisata la interior; - Suprafata externa polisata; - La exterior sa prezinte santuri pentru fixare mai optima a cimentului; - Diametre externe sa fie prezente in minim 8 dimensiuni; - Sa prezinte instrumentatie comuna pentru implantarea cupei necimentate si cimentate. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării
	bucată
	140
	893.200,00

	6
	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate
	Set de instrumentegratuit în folosință
	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință conform contractului de comodat, va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe perioada de la prima livrare a protezelor până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau pre utilizat în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar.
.
	set
	5
	0,00

	6
	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate
	Motor oscilant si reamer în custodie
	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.
	bucată
	8
	0,00

	6
	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate
	Lame pentru motor oscilant
	Lame pentru motor oscilant
	bucată
	113
	0,00

	7
	Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior
	Tija femurala necimentata
	Confecționată din material de titan 
- Acoperire cu titan poros combinat cu hidroxiapatita ce acopera toata suprafata a fijei, sau doar  titan poros prezent in zona metafizara a tijei protetice; 
- Tija sa prezinte unul sau mai multe sanțuri  metadiafizare 
- Disponibila in minim 10 dimensiuni 
- Con 12/14 mm 
- Offset standart si lateralizat 
- Fara guler 
- NB. Sa prezinte instrumente ce permit implantarea tijei femurale prin abord minim-invaziv posterior.
	bucată
	80
	560.000,00

	7
	Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior
	Cupa acetabulara necimentata
	Trebuie sa  fie confectionata din aliaj de titan acoperita cu titan poros, ce produce porozitate mai mare de 30 % si prezinta grosimea acoperirii de la 100 pina la 300 ɲɱ (Bile sinterizate, Fibra metalica sau Titan Poros) sau confecționată din aliaj de titan, acoperita cu titan poros asociat cu HA ;
- Cupa trebuie  sa prezinte forma hemisferica completa;
- Sa prezinte mecanism robust de fixare a insertului polimeric in cupa (prin degajari ecuatoriale, ciocuri antirotationale sau inel de blocare al insertului);  
-Trebuie sa prezinte diametrele externe in  minim 10 dimensiuni;
- Trebuie sa accepte inserturi cu interiorul de 32, 36 mm;
- Sa prezinte minim 3 orificii pentru utilizarea suruburilor ;  
- Sa prezinte 2 suruburi incluse la fiecare cupa livarata, minim 6 dimensiuni de lungime;
- Modalitate de implantare trebuie sa fie necimentata, tip press- fit
- Sa fie sterila
- NB. Sa prezinte instrumente ce permit implantarea tijei femurale prin abord minim-invaziv posterior.
	bucată
	80
	560.000,00

	7
	Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior
	Insert cross-linkat
	Sa  fie confectionat din polietilena cu greutate moleculara foarte inalta UHMWPE de tip cross- link.
- Sa accepte capete de  32, 36 mm
- Fixarea insertului la cupa metalica trebuie  sa se faca prin sistem adițional de blocare al insertului insertului (prin degajari ecuatoriale, ciocuri antirotationale sau inel de blocare al insertului) 
- Sa fie steril
	bucată
	80
	232.000,00

	7
	Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior
	Cap femural metalic
	Sa fie confectionat din aliaj de Co-Cr;
-Diametrul exterior trebuie sa fie de 32, 36 mm
- Minim 4 lungimi de col ;
-Trebuie sa prezinte con intern 12/14 ;
-Sa fie steril.
	bucată
	60
	171.000,00

	7
	Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior
	Cap femural ceramic
	Sa fie confectionat din ceramica, generatia 4-a;
-Diametrul exterior trebuie sa fie de 32, 36 mm
- Minim 4 lungimi de col ;
	bucată
	10
	72.800,00

	7
	Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior
	Şuruburi de cupă
	Şuruburi de cupă minim 6 dimensiuni.
	bucată
	60
	0,00

	7
	Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior
	Set de instrumentegratuit în folosință
	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință conform contractului de comodat, va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe perioada de la prima livrare a protezelor până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau pre utilizat în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar.
.
	set
	2
	0,00

	7
	Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior
	Ferestrau oscilator si burghiu pentru alezaj  în custodie
	Ferestrau oscilator si burghiu pentru alezaj  în custodie (pentru fiecare beneficiar)
	bucată
	3
	0,00

	7
	Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior
	Lame pentru motor oscilant
	Lame pentru motor oscilant
	bucată
	43
	0,00

	8
	Proteza unicompartimentala  de genunchi.
	Componentă femurală
	Sa fie confectionata din aliaj de Co-Cr , 
-implantare cimentata si necimentata
-Variante stanga/ dreapta ; 
- pin de fixare pentru stabilitate 
-Minim 5 dimensiuni pentru fiecare membru in parte ; 
-Suprafata articulara sa fie lustruita ; 
-Suprafata de implantare sa fie rugoasa ;
- Sa fie sterila.minim 3 ani de la livrare
	bucată
	30
	206.640,00

	8
	Proteza unicompartimentala  de genunchi.
	Componentă tibială
	Sa fie confectionata din aliaj de CoCr ; 
-implantare cimentata si necimentata
-Sa respecte forma anatomica a hemiplatoului tibial;
-Sa prezinte modularitate, dimensiuni uzuale de tibie sa fie compatibile cu minim 3  dimensiui de femur ;
-suprafata articulara sa fie lustruita
 -Dimensiuni: minim 6  in total pentru fiecare membru in parte ; 
-Sa fie sterila. Minim 3 ani de la livrare
	bucată
	30
	332.640,00

	8
	Proteza unicompartimentala  de genunchi.
	Insert de polietilenă
	Insert tibial
-Sa fie confectionat din polietilena UHMWPE   
- Să prezinte minim 5 dimensiuni cu 4 înălțimi de inserturi;
-insertul sa fie mobil pe tibie
- Sa fie steril.
	bucată
	30
	143.640,00

	8
	Proteza unicompartimentala  de genunchi.
	Set de instrumentegratuit în folosință
	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință conform contractului de comodat, va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe perioada de la prima livrare a protezelor până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau pre utilizat în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar.
.
	set
	2
	0,00

	8
	Proteza unicompartimentala  de genunchi.
	Ferestrau oscilator si burghiu pentru alezaj  în custodie
	Ferestrau oscilator si burghiu pentru alezaj  în custodie
	bucată
	4
	0,00

	8
	Proteza unicompartimentala  de genunchi.
	Lame pentru motor oscilant
	Lame pentru motor oscilant
	bucată
	15
	13.500,00

	9
	Proteza cimentata de cap radial (modulara)
	Proteza cimentata de cap radial (modulara)
	Tija confectionata din aliaj de titan/CoCr pentru implantare cimentata
-Sa fie disponibile variatii de lungimi 2-3;
- Sa fie steril
	bucată
	25
	225.000,00

	9
	Proteza cimentata de cap radial (modulara)
	Cap  diferite dimensiuni
	Trebuie sa  fie confectionat din polietilena cu greutate moleculara foarte inalta UHMWPE de tip cross- link, 
- Sa fie disponibil in minim 3 dimensiuni la grosimea/innaltimea capului
- Sa prezinte variante de diametru exterior intre 16-26 mm in diametru
- Sa fie steril
	bucată
	25
	100.000,00

	9
	Proteza cimentata de cap radial (modulara)
	Set de instrumentegratuit în folosință
	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință conform contractului de comodat, va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe perioada de la prima livrare a protezelor până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau pre utilizat în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar.
.
	set
	12
	0,00

	10
	Proteza de genunchi cimentata posterostabilizata
	Componenta femurala cimentata
	• Sa fie confectionata din aliaj de Co-Cr , cimentata
• Sa fie o componenta anatomica cu 3 raze de curbura
• Variante stanga/ dreapta
• Sa prezinte fixarea femurală antirotaţională augumentată şi o  textură specială pentru o bună fixare a cimentului
• Deschiderea posterioara intercondiliana pentru sa permita implantarea tijelor centromedulare
• Design care sa permita flexie pana la 130°
• Sa fie varianta cu posterostabilizare
• 
• Sa prezinte congruenta intre raza condililor femurali si insertul tibial • Sa  prezinte multiple posibilitati de combinatii femuro- tibiale , asigurand o modularitate deosebita – o dimensiune de femur sa se poata combina cu 6 si chiar 8 dimensiuni de tibie, pastrandu-se congruenta articulara
• Sa prezinte minim 8 dimensiuni diferentiate stanga/ dreapta
• Suprafata articulara sa fie lustruita
• Suprafata de implantare sa fie rugoasa Sa fie sterila minim 3 ani din momentul livrarii
	bucată
	130
	1.261.000,00

	10
	Proteza de genunchi cimentata posterostabilizata
	Componenta tibiala cimentata
	•  Sa fie confectionata din aliaj de Titan
• Sa respecte forma anatomica a tibiei
• Sa fie universala stanga/ drepta
• Baza de implantare sa fie prin pin de stabilizare cu 2 aripioare laterale destinat cresterii rezistentei si stabilizarii rotationale
• Componenta tibiala sa prezinte posibilitatea de suprastabilizare si de transformare in proteza de revizie prin atasarea de tije de extensie, in functie de necesitatile intraoperatorii
• Profilul platoului tibial sa fie simetric si sa se adapteaza perfect la portiunea proximala a tibiei
• Sa prezinte modularitate, dimensiuni extreme de tibie si de femur sa poata fi combinate intre ele, pastrandu-se congruenta articulara, astfel, o dimensiune de femur sa se poata combina 7 dimensiuni de tibie
• Sa prezinte sistem de prindere periferica a insertului de polietilena
• Dimensiuni:minim 7  in total, notate , universal sau stanga/ dreapta
• Suprafata de implantare sa fie rugoasa, mata,
• implantare cimentata
• Sa permita corecta pozitionare cu ghid centromedular sau extern
• Sa prezinte un dop filetat distal - fixarea tijei de extensie.
• Sa fie sterila minim 3 ani din momentul livrarii
	bucată
	130
	806.000,00

	10
	Proteza de genunchi cimentata posterostabilizata
	Insert polietilenic
	• Sa fie confectionat din polietilena cu greutate moleculara foarte inalta UHMWPE
• Sa aiba marginea tibiala anterioara inclinata pentru a evita impingementul la nivelul tendonului patelar in flexia completa
• Sa prezinte modularitate deosebita, dimensiuni extreme de tibie si de femur sa poata fi combinate intre ele, pastrandu-se congruenta articulara, astfel, o dimensiune de femur sa se poata combina cu 6 sau chiar cu 8  dimensiuni de tibie
• Modalitatea de implantare: insert detasabil cu sistem de prindere periferica a insertului.
• Dimensiuni ,minim 7 dimensiuni de inserturi, fiecare avand cel putin 5 inaltimi
• Grosimea minima a stratului de polietilena sa fie de 6, 5mm
• Varianta cu posterostabilizare
• Sa fie sterila minim 3 ani din momentul livrarii
	bucată
	80
	200.000,00

	10
	Proteza de genunchi cimentata posterostabilizata
	Set de instrumentegratuit în folosință
	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință conform contractului de comodat, va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe perioada de la prima livrare a protezelor până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau pre utilizat în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar.
.
	set
	2
	0,00

	10
	Proteza de genunchi cimentata posterostabilizata
	Ferestrau oscilator si burghiu pentru alezaj  în custodie
	Ferestrau oscilator si burghiu pentru alezaj  în custodie
	bucată
	4
	0,00

	10
	Proteza de genunchi cimentata posterostabilizata
	Lame pentru motor oscilant
	Lame pentru motor oscilant
	bucată
	70
	23.520,00

	11
	Ciment ortopedic cu antibiotic cu colorant
	Ciment ortopedic cu antibiotic cu colorant
	Disponibil în pachete ce conțin minim 40 grame de pudră ce va conține polimer și monomer sub formă lichidă.
- Să prezinte viscozitate medie, indicat pentru artroplastii de șold și genunchi.
-Să conțină un agent radiopac.
- Să conțină un colorant, pentru a obține o diferențiere în structura osoasă, pentru a asigura înlăturare debridurilor de ciment în artroplastii primare și cele de revizie.
-Să conțina Gentamicină.
- Să prezinte o toxicitate redusă și să posede proprietăți hipoalergene.
- să corespundă  standardului ISO 5833.
- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 2 ani la momentul livrării.
	bucată
	819
	533.639,76

	12
	PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI TIP BALAMA
	Componenta femurala tip balama
	Sa fie confectionata din aliaj de CoCr;
-Modalitatea de implantare: cimentata
-Sa prezinte minim 6 dimensiuni stanga / dreapta
-Suprafata interna sa prezinte o textura speciala pentru realizarea unei mantale de ciment corespunzatoare;
-Suprafata articulara lustruita;
-Sa prezinte mecanismul balama preasamblat;
-Sa permita utilizarea tijelor de extensie si a augmentelor distale si posterioare;
-Sistemul de prindere al tijelor: con taper si surub;
-Sa permita combinarea unei marimi de femur cu orice dimensiune de insert;-Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării  Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
	bucată
	11
	665.500,00

	12
	PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI TIP BALAMA
	Componenta tibiala tip balama
	Sa fie confectionata din aliaj de CoCr;
-Sa fie disponibile cel putin 6 dimensiuni universale;
-Sa permita utilizarea inserturilor de revizie sau primare;
-Pe suprafata inferioara sa prezinte o textura speciala pentru realizarea unei mantale de ciment corespunzatoare;
-Sa prezinte mecanism de limitare a rotatiei insertului;
-Sa permita o rotatie a insertului de cel putin 20grade; 
-Sa permita utilizarea de tije de extensie si augmenturi tibiale;-Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
	bucată
	11
	339.900,00

	12
	PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI TIP BALAMA
	Insertul tibial balama
	Sa fie confectionat din polietilena ultradensa UHMWPE inalt crosslink-ata;
-Sa fie mobil;
-Sa prezinte o tija de ranforsare de cel putin 35mm confectionat din CoCr;
-Sa prezinte surubul de blocare al mecanismului balama;
-Sa fie disponibile minim 2 dimensiuni;
-Sa fie disponibile minim 7 grosimi pentru fiecare dimensiune;
--Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
	bucată
	11
	421.300,00

	12
	PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI TIP BALAMA
	Elemente de augementare tibiala
	Confectionate din aliaj de CoCr;
-Sa fie disponibile pentru fixare posterioara si distala
-Sa fie disponibile cel putin 6 dimensiuni;
-Fixarea sa se faca cu surub sau cimentare;
-Pentru varianta posterioara sa fie disponibile cel putin 2 grosimi;
-Pentru varianta distala sa fie disponibile cel putin 3 grosimi;
--Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării  Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
	bucată
	8
	101.600,00

	12
	PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI TIP BALAMA
	Componenta patelara
	Confectionata din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta (UHMWPE) - Sa fie adaptata la forma zonei trohleare a piesei femurale - Minim 4 dimensiuni - Modalitatea de implantare: cimentata, sa prezinte min 3 pinteni de cimentare. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
	bucată
	1
	1.500,00

	12
	PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI TIP BALAMA
	Tija de extensie tibiala
	Sa fie confectionate din aliaj de titan;
-Sa prezinte variant cimentata si necimentata;
-Disponibile cel putin 4 lungimi pentru ambele variante;
-Sa prezinte sistem de fixare prin infiletare;
-Sa prezinte cel putin 2 diametre pentru variant necimentata;
--Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
	bucată
	11
	136.400,00

	12
	PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI TIP BALAMA
	Tija de extensie femurala
	Sa fie confectionate din aliaj de titan;
-Disponibile cel putin 5 lungimi;
-Sa prezinte sistem de fixare prin con;
-Sa prezinte cel putin 6 diametre;
-Sa fie disponibile 2 variante: drepte si curbe;
-Sa poata fi utilizate cu sau fara adaptor de offset
-Offset-ul sa prezinte cel putin 3 optiuni;
--Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
	bucată
	11
	151.800,00

	12
	PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI TIP BALAMA
	Set de instrumentegratuit în folosință
	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință conform contractului de comodat, va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe perioada de la prima livrare a protezelor până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau pre utilizat în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar.
.
	set
	1
	0,00

	12
	PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI TIP BALAMA
	Motor oscilant si reamer în custodie
	Va corespunde urmatoarelor cerinte:
1. Compatibil cu endoprotezele livrate 
2. Va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 
3. Va fi nou (neutilizat) 
4. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.
	bucată
	2
	0,00

	12
	PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI TIP BALAMA
	Lame pentru motor oscilant
	Va corespunde urmatoarelor cerinte:
1. Compatibile cu motoare livratelivrate 
2. Vor fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului.
	bucată
	5
	1.500,00

	13
	PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI ONCOLOGICA
	Componenta femurala distala, oncologica
	Sa fie confectionat din aliaj de CoCr;
-Anatomica: stanga / dreapta;
-Modalitate de fixare: cimentata;
-Sa prezinte 2 dimensiuni cu lungimea cuprinsa intre 50 - 55mm;
-Fixarea sa se faca pe con si minim 1 surub suplimentar;
-Mecanismul balama sa fie preasamblat (inclus) in componenta femurala;
-Sa fie compatibil atit cu varianta tibie tip balama cit si cu varianta bloc tibial proximal;
-Sa poata fi utilizat atit cu tije de extensie cimentate cit si necimentate sau segmente de substitutie;
-Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
	bucată
	4
	260.000,00

	13
	PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI ONCOLOGICA
	Componenta tibiala proximala, oncologica
	Sa fie confectionat din aliaj de CoCr;
-Sa fie universal;
-Acoperit partial cu iitan poros prin tehnologia plasma spray cu grosimea de cel putin 400 microni;
-Lungimea minima impreuna cu insertul de 12mm sa fie de cel putin 80mm;
-Conexiunea bloc tibial - segment sa fie hexagonala, prevazuta cu cel putin un surub pentru fixare aditionala, pentru evitarea malrotatiei;
-Sa fie compatibil atit cu componenta femurala tip balama cit si cu varianta bloc femural distal;
-Sa prezinte limitator care sa permita o rotatie a insertului de aproximativ 22 grade;
-Sa poata fi utilizat atit cu tije de extensie cimentate cit si necimentate. Să prezinte orificii pentru ancorare musculară din medial, lateral si anterior.
-Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
	bucată
	4
	174.000,00

	13
	PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI ONCOLOGICA
	Insert polietilenic tip balama
	Sa fie confectionat din polietilena ultradensa UHMWPE inalt crosslink-ata;
-Sa fie mobil;
-Sa prezinte o tija de ranforsare de cel putin 35mm confectionat din CoCr;
-Sa prezinte surubul de blocare al mecanismului balama;
-Sa fie disponibile minim 2 dimensiuni;
-Sa fie disponibile minim 7 grosimi pentru fiecare dimensiune;
-Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
	bucată
	4
	153.200,00

	13
	PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI ONCOLOGICA
	Componenta femurala tip balama
	Sa fie confectionata din aliaj de CoCr;
-Modalitatea de implantare: cimentata
-Sa prezinte minim 6 dimensiuni stanga / dreapta
-Suprafata interna sa prezinte o textura speciala pentru realizarea unei mantale de ciment corespunzatoare;
-Suprafata articulara lustruita;
-Sa prezinte mecanismul balama preasamblat;
-Sa permita utilizarea tijelor de extensie si a augmentelor distale si posterioare;
-Sistemul de prindere al tijelor: con taper si surub;
-Sa permita combinarea unei marimi de femur cu orice dimensiune de insert;- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării
	bucată
	1
	60.500,00

	13
	PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI ONCOLOGICA
	Componenta tibiala tip balama
	Sa fie confectionata din aliaj de CoCr;
-Sa fie disponibile cel putin 6 dimensiuni universale;
-Sa permita utilizarea inserturilor de revizie sau primare;
-Pe suprafata inferioara sa prezinte o textura speciala pentru realizarea unei mantale de ciment corespunzatoare;
-Sa prezinte mecanism de limitare a rotatiei insertului;
-Sa permita o rotatie a insertului de cel putin 20grade; 
-Sa permita utilizarea de tije de extensie si augmenturi tibiale;-Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării  Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
	bucată
	1
	30.900,00

	13
	PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI ONCOLOGICA
	Componenta patelara
	Confectionata din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta (UHMWPE) - Sa fie adaptata la forma zonei trohleare a piesei femurale - Minim 4 dimensiuni - Modalitatea de implantare: cimentata, sa prezinte min 3 pinteni de cimentare. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
	bucată
	1
	1.500,00

	13
	PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI ONCOLOGICA
	Tija de extensie tibiala
	Sa fie confectionate din aliaj de titan;
-Sa prezinte variant cimentata si necimentata;
-Disponibile cel putin 4 lungimi pentru ambele variante;
-Sa prezinte sistem de fixare prin infiletare;
-Sa prezinte cel putin 2 diametre pentru variant necimentata;
-Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
	bucată
	1
	12.400,00

	13
	PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI ONCOLOGICA
	Tija de extensie femurala
	Sa fie confectionate din aliaj de titan;
-Disponibile cel putin 5 lungimi;
-Sa prezinte sistem de fixare prin con;
-Sa prezinte cel putin 6 diametre;
-Sa fie disponibile 2 variante: drepte si curbe;
-Sa poata fi utilizate cu sau fara adaptor de offset
-Offset-ul sa prezinte cel putin 3 optiuni;
-Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
	bucată
	1
	13.800,00

	13
	PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI ONCOLOGICA
	Elemente de augmentare tibiala
	Confectionate din aliaj de titan;
-Sa fie disponibile cel putin 6 dimensiuni;
-Fixarea sa se faca cu surub sau prin cimentare;
-Sa fie disponibile cel putin 3 grosimi;
-Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
	bucată
	5
	63.500,00

	13
	PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI ONCOLOGICA
	Elemente de augmentare femurala
	Confectionate din aliaj de CoCr;
-Sa fie disponibile pentru fixare posterioara si distala
-Sa fie disponibile cel putin 6 dimensiuni;
-Fixarea sa se faca cu surub sau cimentare;
-Pentru varianta posterioara sa fie disponibile cel putin 2 grosimi;
-Pentru varianta distala sa fie disponibile cel putin 3 grosimi;
-Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
	bucată
	2
	11.000,00

	13
	PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI ONCOLOGICA
	Segmentul de substitutie diafizara
	Confectionat din aliaj de titan;
-Sa prezinte minim 20 lungimi, de la 25 până la 220 mm;
-Diametrul extern de minim 21mm;
-Să prezinte orificii transfixiante pentru ancorarea țesuturilor moi;
-Fixarea segmentelor de substitutie sau a tijelor sa se faca pe con si minim 1 surub pentru fixare aditionala;
-Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării. - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.
	bucată
	4
	86.000,00

	13
	PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI ONCOLOGICA
	Tija de extensie cimentata oncologica
	Confecționată din aliaj CoCr cu sau fără coleret acoperit din titan poros (titan plasma spray);
-Să prezinte doua optiuni: drepte și curbe, cu profil standard și redus;
-Sa prezinte minim 8 tipo-dimensiuni;
-Diametre disponibile intre 9-17mm;
-Lungimi disponibile minim 3, intre 100-150mm;
-Posibilitate de transformare, la necesitate, în proteză totală a femurului cu substituirea articulației genunchiului prin îndepărtarea tijei și aplicarea unui segment – conector;
-Fixarea sa se faca pe con si minim 1 surub;
-Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării. - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.
	bucată
	4
	132.000,00

	13
	PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI ONCOLOGICA
	Tija de extensie necimentata oncologica
	Confecționată din aliaj de titan cu acoperire din titan poros (titan plasma spray) pe toată suprafața tijei;
-Sa prezinte varf ingustat;
-Să prezinte diferite opțiuni drepte si curbe;
-Sa prezinte minim 8 tipo-dimensiuni;
-Diametre disponibile minim 4, intre 11 – 17mm;
-Lungimi disponibile intre 150 – 200mm;
-Fixarea sa se faca pe con si minim 1 surub;
-Posibilitate de transformare, la necesitate, în proteză totală a femurului cu substituirea articulației genunchiului prin îndepărtarea tijei și aplicarea unui segment – adaptor;
-Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.
	bucată
	2
	37.060,00

	13
	PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI ONCOLOGICA
	Set de instrumentegratuit în folosință
	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință conform contractului de comodat, va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe perioada de la prima livrare a protezelor până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau pre utilizat în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar.
.
	set
	1
	0,00

	13
	PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI ONCOLOGICA
	Ferestrau oscilator si burghiu pentru alezaj  în custodie
	Va corespunde urmatoarelor cerinte:
1. Compatibil cu endoprotezele livrate 
2. Va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 
3. Va fi nou (neutilizat) 
4. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.
	bucată
	2
	0,00

	13
	PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI ONCOLOGICA
	Lame pentru motor oscilant
	Va corespunde urmatoarelor cerinte:
1. Compatibile cu motoare livratelivrate 
2. Vor fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului.
	bucată
	5
	1.500,00

	14
	Proteză totală  de genunchi necimentat
	Componenta tibiala nicemtata.
	Componenta tibiala - Sa fie confectionata din aliaj Titan; - Sa fie universala SAU stanga/ drepta - Profilul platoului tibial sa fie simetric si sa se adapteaza perfect la portiunea proximala a tibiei Să prezinte modularitate, 3 dimensiuni de tibie și de femur să poată fi combinate între ele, păstrîndu-se congruența articulară, astfel, o dimensiune de femur să se poată combina cu 3 dimensiuni de tibie Fixarea insertului de polietelenă pe tibie să se facă prin sistem de prindere -Dimensiuni: minim 5, universale SAU stînga/dreatpa -Suprafata de implantare sa fie rugoasa, acoperita cu suprafata osteointegrativa hidroxiapatita,titan poros sau combinatie intre ele ; -Modalitatea de implantare necimentata; -Sa permita corecta pozitionare cu ghid centromedular sau extern; Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
	bucată
	50
	750.000,00

	14
	Proteză totală  de genunchi necimentat
	Componenta femurala necimentata
	Sa fie confectionata din aliaj de Co-Cr , necimentata
• Sa fie o componenta anatomica cu 3 raze de curbura
• Variante stanga/ dreapta
• Sa prezinte optional fixarea femurală antirotaţională augumentată prin doi pini şi o  textură specială pentru o bună fixare a componentului necimentat
• Deschiderea posterioara intercondiliana pentru sa permita implantarea tijelor centromedulare
• Design care sa permita flexie pana la 130°
• Suprafata posterioara acoperita cu hidroxiapatita or titan poros optional combinate.
• Sa prezinte congruenta intre raza condililor femurali si insertul tibial
• Sa prezinte minim 5 dimensiuni diferentiate stanga/ dreapta
• Suprafata articulara sa fie lustruita
• Suprafata de implantare sa fie rugoasa                                    Sa fie sterila minim 3 ani din momentul livrarii
	bucată
	50
	900.000,00

	14
	Proteză totală  de genunchi necimentat
	Insert tibial
	Insert tibial - Confectionat din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta (UHMWPE) - Sa aiba marginea tibiala anterioara inclinata pentru a evita impingementul la nivelul tendonului patelar in flexia completa - Sa prezinte modularitate deosebită, , astfel o dimensiune de femur să se poată combina cu minim 3 dimensiuni de insert; - Modalitate de fixare prin sistem de prindere - Sa prezinte varianta cu stabilizare posterioara - Să prezinte 4 dimensiuni - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
	bucată
	50
	350.000,00

	14
	Proteză totală  de genunchi necimentat
	Set de instrumentegratuit în folosință
	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință conform contractului de comodat, va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe perioada de la prima livrare a protezelor până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau pre utilizat în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar.
	set
	50
	0,00

	14
	Proteză totală  de genunchi necimentat
	Motor oscilant si burghiu
	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.
	bucată
	2
	0,00

	15
	Proteza totala necimentata pentru sold displazic
	Cupa  acetabulară necimentata
	Trebuie sa  fie confectionata din aliaj de titan acoperita cu titan poros, ce produce porozitate mai mare de 40 % si prezinta grosimea acoperirii de la 300-500 ɲɱ (Bile sinterizate pure, Fibra metalica sau Titan poros);
- Cupa trebuie  sa prezinte forma hemisferica completa;
- Sa prezinte mecanism additional de fixare a insertului polimeric in cupa ce previne detasarea si rotatia; 
-Trebuie sa prezinte diametrele externe să fie prezente în minim 10 dimensiuni;Dimensiunea cupei sa inceapa de la 38 
- Trebuie sa accepte inserturi cu interiorul de, 28, 32 mm;
- Sa prezinte minim 3 orificii pentru utilizarea suruburilor ;  
- Sa prezinte 2 suruburi incluse la fiecare cupa livarata, minim 6 dimensiuni de lungime;
- Modalitate de implantare trebuie sa fie necimentata, tip press- fit
- Sa fie sterila
	bucată
	20
	168.000,00

	15
	Proteza totala necimentata pentru sold displazic
	Insert  polimeric crosslink-at
	. Insert crosslink-at
- Sa  fie confectionat din polietilena cu greutate moleculara foarte inalta UHMWPE de tip crosslink-ata, cu gradul inalt de iradiere, variind între 7 – 10 Mrad
- Sa accepte capete de  22mm,28mm, 32 mm
- Fixarea insertului la cupa metalica trebuie  sa se faca prin sistem adițional de blocare al insertului insertului (ex. : proieminete ecuatoriale antirotationale,  profil circular, etc.) 
- Sa fie steril ;
	bucată
	20
	46.000,00

	15
	Proteza totala necimentata pentru sold displazic
	Cap ceramic
	Cap femoral ceramic -Ceramică de generația a patra (cu incluziuni de zirconiu) ; - Conul 12/14 mm ; - Diametre 28 mm ; - Minim 3 dimensiuni de lungime - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării
	bucată
	20
	185.000,00

	15
	Proteza totala necimentata pentru sold displazic
	Tija femurala necimentata
	Confecționata din aliaj de titan. Acoperirea: titan poros (tjtan plasma spray) in partea metafizara a tijei; Să prezinte șanțuri longitudinale pe partea diafizara a tijei; Varianta de offset standard si offset lateralizat; Con 12/14 mm; Cel putin 10 tipodimensiuni pentru fiecare varianta; Fara coleret; Sa fie sterila; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării
	bucată
	5
	38.500,00

	15
	Proteza totala necimentata pentru sold displazic
	Tija femurala necimentată  conica
	sa fie confectionata din aliaj de titan , 
- sa prezinte un numar minim de 10 dimensiuni;
- sa se prezinte cel putin 2 variante la unghiului cervico-diafizar ;
- ambele variante sa prezinte offset variabil;
- sa fie conica in toate planurile;
- sa fie conica circumferential;
- sa prezinte microlamele pe toata lungimea si pe toata circumferinta ei pentru o ancorare in tesutul osos;
- sa fie acoperita cu titan poros pe toata suprafata acesteia ;
- sa permita implantarea in orice grad de anteversie;
- Tip de con interior cap femural: 12/ 14;
- Sa fie sterila.
	bucată
	15
	198.300,00

	15
	Proteza totala necimentata pentru sold displazic
	Şuruburi de cupă
	Şuruburi de cupă minim 6 dimensiuni.
	bucată
	40
	6.800,00

	15
	Proteza totala necimentata pentru sold displazic
	Set de instrumentegratuit în folosință
	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință conform contractului de comodat, va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe perioada de la prima livrare a protezelor până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau pre utilizat în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar.
.
	set
	1
	0,00

	15
	Proteza totala necimentata pentru sold displazic
	Ferestrau oscilator si burghiu pentru alezaj  în custodie
	Ferestrau oscilator si burghiu pentru alezaj  în custodie
	bucată
	2
	0,00

	15
	Proteza totala necimentata pentru sold displazic
	Lame pentru motor oscilant
	Lame pentru motor oscilant
	bucată
	10
	3.000,00

	16
	Proteză totală  de genunchi cimentat NPS (CR)
	Componenta tibiala cimentata.
	Componenta tibiala - Sa fie confectionata din aliaj Titan; - Sa fie universala SAU stanga/ drepta - Profilul platoului tibial sa fie simetric si sa se adapteaza perfect la portiunea proximala a tibiei Să prezinte modularitate, 3 dimensiuni de tibie și de femur să poată fi combinate între ele, păstrîndu-se congruența articulară, astfel, o dimensiune de femur să se poată combina cu 3 dimensiuni de tibie Fixarea insertului de polietelenă pe tibie să se facă prin sistem de prindere -Dimensiuni: minim 5, universale SAU stînga/dreatpa ; -Modalitatea de implantare cimentata; -Sa permita corecta pozitionare cu ghid centromedular sau extern; Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
	bucată
	20
	142.000,00

	16
	Proteză totală  de genunchi cimentat NPS (CR)
	Componenta femurala cimentata NPS
	Sa fie confectionata din aliaj de Co-Cr , necimentata
 Să prezinte modularitate, o dimensiune de femur să se poată combina cu 3 dimensiuni de tibie• Variante stanga/ dreapta
• Sa prezinte 2 pini pentru fixarea femurală antirotaţională şi o  textură specială pentru o bună fixare a componentului cimentat
• Deschiderea posterioara intercondiliana pentru sa permita implantarea tijelor centromedulare
• Design care sa permita flexie pana la 130°
• Sa prezinte congruenta intre raza condililor femurali si insertul tibial
• Sa prezinte minim 5 dimensiuni diferentiate stanga/ dreapta
• Suprafata articulara sa fie lustruita
          Sa fie sterila minim 3 ani din momentul livrarii 3 ani
	bucată
	20
	176.000,00

	16
	Proteză totală  de genunchi cimentat NPS (CR)
	Insert tibial NPS
	Insert tibial - Confectionat din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta (UHMWPE) - Sa aiba marginea tibiala anterioara inclinata pentru a evita impingementul la nivelul tendonului patelar in flexia completa - Sa prezinte modularitate deosebită, , astfel o dimensiune de femur să se poată combina cu minim 3 dimensiuni de insert; - Modalitate de fixare prin sistem de prindere - Sa prezinte varianta cu stabilizare posterioara - Să prezinte minim  4 dimensiuni de inlatime - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului
	bucată
	20
	70.000,00

	16
	Proteză totală  de genunchi cimentat NPS (CR)
	Set de instrumentegratuit în folosință
	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință conform contractului de comodat, va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe perioada de la prima livrare a protezelor până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau pre utilizat în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar.
.
	set
	2
	0,00

	16
	Proteză totală  de genunchi cimentat NPS (CR)
	Motor oscilant si burghiu
	Motor oscilant si burghiu
	bucată
	4
	0,00

	16
	Proteză totală  de genunchi cimentat NPS (CR)
	Lame pentru motor oscilant
	Lame pentru motor oscilant
	bucată
	110
	25.300,00

	17
	Proteza totala de umar necimentata de tip reverse
	Cupa humerala compatibila cu Proteza totala de umar necimentata de tip reverse de la AGILON®
	Baza glenoidala - din titan; minim 2 mărimi.
Cerinței obligatorii : cerințe obligatorii - posibilitatea de а realiza toate tipurile de artroplastie de umăr ( hemiaгtroplastie, proteza totala - anatomica cimentata si necimentata) folosind același instrumentar pentru adaptarea facila intrаореrаtогiе а tipului de intervenție chirurgicala - conformitatea caracteristicilor tehnice pentru fiecare tip de proteza in parte - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
	bucată
	20
	282.000,00

	17
	Proteza totala de umar necimentata de tip reverse
	Motor oscilant si reamer în custodie
	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.
	bucată
	1
	0,00

	17
	Proteza totala de umar necimentata de tip reverse
	Lame pentru motor oscilant
	Lame pentru motor oscilant
	bucată
	10
	0,00

	18
	Ciment ortopedic cu antibiotic dublu viscozitate înaltă
	Ciment ortopedic cu antibiotic dublu viscozitate înaltă
	Ciment ortopedic cu antibiotic sa fie disponibil în pachete ce conțin minim 40 grame de pudră ce va conține polimer și monomer sub formă lichidă.
- Sa prezintă viscozitate înaltă, indicat pentru fixarea protezelor temporare încărcate cu antibiotic în timpul procedurilor în două etape în cazul infecției articulare periprotetice (IPJ) și fixarea componentelor protetice în timpul intervenției chirurgicale de revizie în urma unui proces septic.
- Sa conține oxidul de zirconiu sau sulfatul de bariu în pudra de ciment ca agent radioopac.
- Sa conține Gentamicină și Vancomicină.
- Sa prezintă o toxicitate redusă și să posede proprietăți hipoalergene.
- Corespunde  standardului ISO 5833.
- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 2 ani la momentul livrării.
	bucată
	20
	33.000,00

	19
	Ciment ortopedic cu antibiotic dublu
	Ciment ortopedic cu antibiotic dublu
	Ciment ortopedic cu antibiotic sa fie disponibil în pachete ce conțin minim 40 grame de pudră ce va conține polimer și monomer sub formă lichidă.
- Sa prezintă viscozitate medie, indicat pentru fixarea protezelor temporare încărcate cu antibiotic în timpul procedurilor în două etape în cazul infecției articulare periprotetice (IPJ) și fixarea componentelor protetice în timpul intervenției chirurgicale de revizie în urma unui proces septic.
- Sa conține oxidul de zirconiu sau sulfatul de bariu în pudra de ciment ca agent radioopac.
- Sa conține Gentamicină și Vancomicină.
- Sa prezintă o toxicitate redusă și să posede proprietăți hipoalergene.
- Corespunde  standardului ISO 5833.
- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 2 ani la momentul livrării.
	bucată
	10
	16.500,00

	20
	Proteza temporara (tip ATS) cu antibiotic pentru reviziile septice extinse de genunchi, destinat pentru tratamentul cazurilor cu defecte tibiale severe.
	Proteza temporara (tip ATS) cu antibiotic pentru reviziile septice extinse de genunchi, destinat pentru tratamentul cazurilor cu defecte tibiale severe.
	Proteza temporara cu antibiotic de tip tija tibiala augmentata (ATS), dedicat reviziilor septice extinse de genunchi in doua etape, special pentru cazuri cu tratamentul pacienților cu defecte tibiale severe.
- Sa prezintă o proteză completă și preformată, de tip tija tibiala augmentata (ATS), gata pentru utilizarea;
- Sa fie ca o componenta suplimentara, destinat să fie cuplat cu componenta tibiala a setului de proteza temporara de genunchi care o sa fie utilizata pentru implantare;
- Sa fie universala stanga/drepta;
- Să fie confecționata din ciment osos (PMMA) cu agent radioopac (BaSO4 sau echivalentul); 
- Să aibă rezistență mecanică ridicată;
- Suprafața de contact cu componenta tibiala sa aibă o structura ondulată, dotata cu crestătură cheie, care asigura o posibilitate de cuplare prin slot pe componenta tibiala a protezei temporare de genunchi (obligatoriu crestătură cheie pe ATS trebuie sa fie compatibila cu slot pe componenta tibiala a protezei temporare de genunchi, care o sa fie utilizata);
- Modul de fixare cu tibia: să fie prin pivot central cilindric destinat pentru ghidare și stabilizare, cu 2 aripioare laterale destinate creșterii rezistentei si stabilizării rotaționale;
- Să fie impregnata cu Gentamicina și Vancomicina;
- Să aibă suprafața  generala cu structura care asigură eficacitate farmacologică prin eliberare locala ridicată și prelungită a antibioticelor;
- Să permite implantarea temporara până la timp de maximum 6 luni.
- Să fie disponibil în cel puțin 4 variante, profilul platoului sa aibă cel puțin 2 opțiuni de grosime și cel puțin 2 opțiuni de lățime;
- Dimensiuni uzuale de ATS sa fie compatibile cu minim 2 dimensiuni de componenta tibiala a protezei temporare de genunchi care o sa fie utilizata;
- Modalitatea de implantare cimentata;
- Să fie steril;
- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării  Setul de șabloane oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 
1. compatibil cu proteze temporare (tip spacer) livrate 
2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze temporare (tip spacer) existente în stocul beneficiarului. 
3. va fi nou (neutilizat) în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive), în caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să înlocuiască șabloane deteriorate în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.
	bucată
	10
	111.642,47

	21
	Proteza temporara cu antibiotic pentru reviziile septice extinse de genunchi
	Proteza temporara cu antibiotic pentru reviziile septice extinse de genunchi
	Proteza temporara cu antibiotic, dedicat reviziilor septice extinse de genunchi în doua etape.
- Sa prezintă o proteză completă și preformată, set din două componente articulare independente (componenta femurala și tibiala), gata pentru utilizarea;
- Sa fie universala stanga/drepta;
- Să fie confecționata din ciment osos (PMMA) cu agent radioopac (BaSO4 sau echivalentul); 
- Să aibă rezistență mecanică ridicată;
- Să fie impregnată cu Gentamicina și Vancomicina;
- Să aibă suprafața generala cu structura care asigură eficacitate farmacologică prin eliberare locala ridicată și prelungită a antibioticelor;
- Să permite implantarea temporara până la timp de maximum 6 luni.
- Să fie disponibil în cel puțin 4 tipodimensiuni.
- Componenta tibiala să aibă un slot (orificiu cheie) care la necesitate (pentru cazuri cu tratamentul pacienților cu defecte tibiale severe) va asigura o posibilitate de cuplare cu o proteza temporara de tip tija tibiala augmentata (ATS) și compatibilă cu proteza principala;
- Modalitatea de implantare cimentata;
- Să fie steril;
- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării
	bucată
	10
	154.573,83

	21
	Proteza temporara cu antibiotic pentru reviziile septice extinse de genunchi
	Set de șabloane gratuit în folosință
	Setul de șabloane oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 
1. compatibil cu proteze temporare (tip spacer) livrate 
2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze temporare (tip spacer) existente în stocul beneficiarului. 
3. va fi nou (neutilizat) în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive), în caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să înlocuiască șabloane deteriorate în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului
	bucată
	10
	0,00

	22
	Proteza temporara cu antibiotic pentru reviziile septice extinse de sold
	Proteza temporara cu antibiotic pentru reviziile septice extinse de sold
	Proteza temporara cu antibiotic, dedicat reviziilor septice extinse de șold în doua etape.
- Să fie o proteză completă și preformată, monobloc (tija femurala cu cap), gata pentru utilizarea;
- Să include o structură portantă din metal oțel inoxidabil, acoperit cu ciment osos (PMMA) cu agent radiopac (BaSO4 sau echivalentul);
- Să aibă rezistență mecanică ridicată;
- Să fie impregnată cu Gentamicina și Vancomicina;
- Să aibă suprafața  generala cu structura care asigură eficacitate farmacologică prin eliberare locala ridicată și prelungită a antibioticelor;
- Să permite implantarea temporara până la timp de maximum 6 luni.
- Să aibă cel puțin două variante de design.
- Fiecare varianta de design sa fie disponibilă în cel puțin 2 lungimi de tija și în cel puțin 3 diametre de cap;
- Modalitatea de implantare cimentata;
- Să fie steril;
- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării
	bucată
	60
	927.442,99

	22
	Proteza temporara cu antibiotic pentru reviziile septice extinse de sold
	Set de șabloane gratuit în folosință
	Set de șabloane gratuit în folosință
	bucată
	12
	0,00

	23
	Proteza totala  necimentata de sold cu cupa universala
	Tija femurala necimentata
	Confecționată din material de titan;
- Configuratie conica (“single taper” sau “double taper”);
- Acoperirea: titan poros (tjtan plasma spray) in partea metafizara a tijei; 
- Disponibila in minim 10 dimensiuni 
- Con 12/14 mm;
- Offset standart si lateralizat; 
- Fara coleret; 
- Sa prezinte instrumente ce permit implantarea tijei femurale prin abord minim-invaziv; 
- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării;
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleza)
	bucată
	20
	168.000,00

	23
	Proteza totala  necimentata de sold cu cupa universala
	Cupa acetabulară necimentata
	Confecționată din aliaj de titan. 
- Acoperirea cupei se va efectua prin suprafata poroasa (Bile sinterizate, fibra metalica de titan sau metal poros cu structura 3 D) ;
-Sa prezinte mecanism additional intern de fixare a insertului polimeric in cupa;
- Să fie prezentă  orificii pentru posibilitatea fixarii suplimentare cu suruburi; 
- Include 2 suruburi 
- Diametre externe să fie prezente în minim 10 dimensiuni 
- Sa prezinte instrumente ce permit implantarea cupei acetabulare prin abord minim-invaziv. 
- Sa fie steril;
- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză)
	bucată
	20
	124.000,00

	23
	Proteza totala  necimentata de sold cu cupa universala
	Cap ceramic
	Confecționat din aliaj de ceramic de generatia a 4-a (Cu incluziuni de Zirconiu);
- Diametre externe sa prezinte 28, 32,36,40 mm; 
- Con 12/14 mm; 
- Cel putin 4 dimensiuni de lungime la diametre 32,36,40, si cel putin 3 dimensiuni de lungime la diametul 28 mm;
- Sa fie steril; 
- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională
(Engleză)
	bucată
	20
	160.000,00

	23
	Proteza totala  necimentata de sold cu cupa universala
	Insert ceramic
	Confecționat din aliaj de ceramica de generatia a 4-a (Cu incluziuni de Zirconiu);
- Diametre interne sa receptioneze capuri ceramice de dimensiuni 32,36,40 mm; 
- Diametre externe să fie prezente în minim 10 dimensiuni, compatibile cu cupele necimentate
- Sa fie steril; 
- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională
(Engleză)
	bucată
	20
	142.000,00

	23
	Proteza totala  necimentata de sold cu cupa universala
	Şuruburi pentru stabilizarea suplimentara a cupei d-6,5 lungime de 15-50 mm
	Confectionate din aliaj de titan
- Sa prezinte diamentre cuprinse intre 5,5-6,5mm
- Sa prezintre  minim 6 lungimi 
- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării
 - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleza)
	bucată
	10
	0,00

	23
	Proteza totala  necimentata de sold cu cupa universala
	Set de instrumente gratuit în folosință
	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 
1. Compatibil cu endoprotezele livrate; 
2. Va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului; 
3. Va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 
4. Va fi nou (neutilizat) 
5.În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului
	set
	1
	0,00

	23
	Proteza totala  necimentata de sold cu cupa universala
	Motor oscilant si alezator gratis în folosință
	Va corespunde urmatoarelor cerinte:
1. Compatibil cu endoprotezele livrate 
2. Va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 
3. Va fi nou (neutilizat) 
4. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.
	bucată
	1
	0,00

	23
	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate
	Cupa acetabulara necimentata
	Cupa acetabulara necimentata - Confecționată din aliaj de CoCr sau echivalentul sau; - Polisata la interior; - Suprafata externa rugoasa, acoperita prin titan poros asociat cu HA; - Diametre externe să fie prezente în minim 10 dimensiuni; - Sa prezinte instrumentatie comuna pentru implantarea cupei necimentate si cimentate. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării
	bucată
	10
	70.000,00

	23
	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate
	Insert polimeric
	Insert polimeric -Confecționat din polietilenă UHMWPE; -Diametre externe să fie prezente în minim 10 dimensiuni, în gama de dimensiuni de la 40 - 64 mm; - Diametre interioare 22.2, 28 mm; - Sa prezinte desing retentiv; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării
	bucată
	50
	130.000,00

	23
	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate
	Cap metalic
	Cap metalic -Confecționat din aliaj de CoCr; -Con 12/14 mm; -Minim 4 dimensiuni de lungime pentru capul de 28 mm; Minim 3 dimensiuni pentru capul de 22.2  mm; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării
	bucată
	60
	165.000,00

	23
	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate
	Tija femurala cimentata
	Tija femurala cimentata - Sa fie confectionata din aliaj de CoCr sau echivalentul sau; - Profil biconic aplatizat antero-posterior cu sprijin medio-lateral -- Sa fie polisata ;sau mata -Sa prezinte 2 variante si anume standard si cu offset lateralizat; - Sa fie disponibila in minim 8 dimensiuni diferite; - Sa prezinte con 12/14; - Colul sa fie aplatizat pentru evitarea impingement-ului la nivel aceta
	bucată
	60
	387.000,00

	23
	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate
	Cupa acetabulara cimentata
	Cupa acetabulara cimentata - Confecționată din aliaj de CoCr sau echivalentul sau; - Polisata la interior; - Suprafata externa polisata; - La exterior sa prezinte santuri pentru fixare mai optima a cimentului; - Diametre externe sa fie prezente in minim 8 dimensiuni; - Sa prezinte instrumentatie comuna pentru implantarea cupei necimentate si cimentate. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării
	bucată
	50
	319.000,00

	23
	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate
	Set de instrumentegratuit în folosință
	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință conform contractului de comodat, va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe perioada de la prima livrare a protezelor până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau pre utilizat în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să
	set
	1
	0,00

	23
	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate
	Motor oscilant si reamer în custodie
	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.
	bucată
	2
	0,00

	24
	sistem complex de revizie de sold  cimentat si necimentat
	TIJA FEMURALA MODULARA
	COMPONENTA METAFIZARA:
-- Sa fie confectionata din aliaj de titan;
- Sa fie compusa din 2 segmente: metafizar si diafizar;
- Sa fie serile;
- Conul 12 / 14mm
1. Segmentul metafizar:
- Sa fie disponibile 3 lungimi cuprinse intre 50 – 70mm, increment 10mm
- Sa fie disponibile varianta standard cu unghi de 130grd si varianta cu lateralizare cu unghi de 127grd;
- Sa aiba inclus capacul de protective;
- Sa fie disponibil segment de extensie in doua diametre, cu lungimea de 30mm;
- Sa fie disponibil un accesoriu trohanteric ;
- Sa permita reglarea anteversiei la 3600;
- Sa prezinte filet interior pentru fixarea impactorului;
- Sa existe posibilitatea testarii pozitionarii ansamblului in situ;
- Sa aiba suprafata rugoasa;
- Sa permita combinarea oricarei componente metafizare cu oricare componenta diafizara.
Segmentul diafizar
- Sa prezinte optiunea dreapta si curba pentru varianta necimentata si dreapta pentru varianta cimentata; Sa permita testarea pozitionarii in situ atat cu componenta protetica cit si cu componenta de proba metafizara;
- Sa prezinte santuri longitudinale pentru imbunatairea osteointegrarii;
- Sa permita combinarea oricarei componente diafizare cu oricare componenta metafizara;
- Varianta necimentata sa prezinte 12 diametre intre 11 si 22mm, increment 1mm, varianta cimentata sa prezinte 3 diametre;
- Varianta necimentata dreapta sa prezinte doua lungimi de 140 si 200mm, cea curba sa fie disponibila lungimea de 200mm
- Varianta cimentata sa prezinte doua lungimi: 140mm – dreapta si 200mm – curba;
- Fixarea sa se faca cu o cheie dinamometrica si surub de blocare disponibil in doua lungimi;
Sa fie sterile.
	bucată
	40
	952.440,80

	24
	sistem complex de revizie de sold  cimentat si necimentat
	CAPUL PROTETIC
	Confectionat din aliaj de CoCr;
- Conul 12/14mm;
- Sa prezinte si varianta de cap excentric cu diametrul de 32 si 36mm;
- Disponibile diametre de 28, 32, 36mm;
- Disponibile 4 lungimi pentru fiecare diametru;
Sa fie steril.
	bucată
	40
	125.354,00

	24
	sistem complex de revizie de sold  cimentat si necimentat
	CUPA ACETABULARA NECIMENTATA DE REVIZIE
	Confectionata din aliaj de titan printat 3D;
- Acoperire titan poros cu structura 3D cu diametrul mediu al porilor de minim 630 microni;
- Geometrie externa hemisferica;
- Geometrie interna complexa: tronconico-hemisferica;
- Sa prezinte sant intern cu rol antirotator si de fixare suplimentara a insertului;
- Sa permita convertirea in cupa cu dubla mobilitate prin utlilizarea unui adaptor metallic;
- Disponibile minim 10 dimensiuni, intre 50 – 80mm;
- Sa prezinte o rama craniala  prevazuta cu orificii pe care sa se fixeze augmenturi si flanse craniale acetabulare;
- Sa prezinte orificii pe toata suprafata;
- Sa prezinte orificii pentru fixarea augmenturilor acetabulare;
- Sa permita atasarea unui carlig caudal;
- Sa includa cirligul claudal;L10
	bucată
	40
	844.094,40

	24
	sistem complex de revizie de sold  cimentat si necimentat
	CUPA ACETABULARA CIMENTATA CU DUBLA MOBILITATE
	Confectionata din aliaj de otel inox cu continut inalt de azot;
- Disponibile 14 dimensiuni, intre 38 si 64mm;
- Pe suprafata externa sa prezinte santuri cu rol de fixare suplimentara in mantaua de ciment;
- Suprafata externa mata, suprafata interna lustruita;
- Geometrie externa hemisferica cu polul aplatizat;
Sa fie sterile.
	bucată
	10
	66.771,60

	24,00
	sistem complex de revizie de sold  cimentat si necimentat
	INSERTUL ACETABULAR
	Confectionat din polietilena UHMWPE, crosslinkat;
- Sa contina vitamina E;
- Disponibile 13 dimensiuni;
- Disponibile variante neutra, antiluxatie 100 si 200;
- Sa permita utilizarea capetelor articulare de 32 si 36mm;
Sa fie steril
	bucată
	40
	129.763,60

	24
	sistem complex de revizie de sold  cimentat si necimentat
	ADAPTOR ACETABULAR METALIC
	Sa fie confectionat din aliaj de otel inox acoperit cu TiNbN;
- Sa fie disponibil in 3 dimensiuni care sa acopere intreaga gama de dimensiuni ale cupelor;
- Geometrie externa tronconica;
- Sa prezinte margine antiluxatie;
Sa fie steril
	bucată
	5
	32.283,45

	24
	sistem complex de revizie de sold  cimentat si necimentat
	AUGMENTUL ACETABULAR
	Confectionat din aliaj de titan;
- Disponibile cate 2 grosimi pentru fiecare din cele 10 dimensiuni;
- Sa fie ambalata cu suruburile de fixare;
- Sa prezinte orificii pentru fixarea suruburilor acetabulare.
	bucată
	10
	107.086,60

	24
	sistem complex de revizie de sold  cimentat si necimentat
	FLANSA CRANIALA
	Confectionata din titan;
- Disponibila in minim 10 dimensiuni;
- Sa fie ambalata cu suruburile de fixare;
- Prevazuta cu minim 4 orificii pentru suruburi acetabulare.
	bucată
	4
	45.354,32

	24
	sistem complex de revizie de sold  cimentat si necimentat
	INSERTUL ACETABULAR CU DUBLA MOBILITATE
	Confectionat din polietilena UHMWPE;
- Disponibile 3 dimensiuni;
- Sa permita utilizarea capetelor articulare de 22 si 28mm;
- Sa fie steril.
	bucată
	10
	56.692,90

	24
	sistem complex de revizie de sold  cimentat si necimentat
	SURUBURILE DE CUPA
	Confectionate din aliaj de titan;
- Diametrul 6,5mm;
- Disponibile 8 lungimi intre 20 – 60mm;
- Sa fie sterile.
	bucată
	200
	39.370,00

	24
	sistem complex de revizie de sold  cimentat si necimentat
	SET DE INSTRUMENTE IN gratuit IN FOLOSINTA
	Setul de instrumente pentru navigatie computerizata oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 
1. Compatibil cu endoprotezele livrate; 
2. Va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului; 
3. Va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 
4. Va fi nou (neutilizat) 
5.În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului
	bucată
	1
	0,00

	24
	sistem complex de revizie de sold  cimentat si necimentat
	Ferestrau oscilator si burghiu pentru alezaj  în custodie
	Va corespunde urmatoarelor cerinte:
1. Compatibil cu endoprotezele livrate 
2. Va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 
3. Va fi nou (neutilizat) 
4. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.
	bucată
	2
	0,00

	24
	sistem complex de revizie de sold  cimentat si necimentat
	LAME PENTRU MOTOR OSCILANT
	Va corespunde urmatoarelor cerinte:
1. Compatibile cu motoare livratelivrate 
2. Vor fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului
	bucată
	20
	6.300,00

	25
	CONURI PENTRU REVIZIA DE GENUNCHI
	CONURI PENTRU REVIZIA DE GENUNCHI
	Confectionate din aliaj de titan, printate 3D;
- Acoperire titan poros cu structura 3D cu diametrul mediu al porilor de minim 620 microni
- Sa fie disponibile pentru femur si tibie;
- Sa nu contina nichel;
- Design conic pentru conurile femurale;
- Conurile femurale sa fie disponibile in 4 dimensiuni;
- Conurile tibiale sa fie disponibile in 3 variante: conic, cilindric si in treapta;
- Conurile tibiale sa fie disponibile in doua dimensiuni pentru conurile cilindrice si in treapta si 3 dimensiuni pentru cele conice;
- Sa fie sterile.
	bucată
	20
	390.000,00

	26
	Sistem complex de endoprotezare sold primar
	Cupă necimentata diferite dimensiuni
	CUPA Confecționată din aliaj de titan; Acoperirea externa a cupei :plasma spray (hidroxiapatita sau titan),bile sintetizate sau metal poros; Sa prezinte mecanism additional intern de fixare a insertului polimeric in cupa; Diametre externe sa se prezinte in minim 12 dimensiuni incepind de la 40mm; Sa prezinte minim 2 orificii cu dopuri filetate pentru utilizarea suruburilor si orificiu central din cupa sa prezinte obturator . Sa prezinte 2 suruburi incluse la fiecare cupa livarata, dimensiunile suruburilor de la 20mm la 40mm lungime,; Sa fie sterila; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul
	bucată
	100
	700.000,00

	26
	Sistem complex de endoprotezare sold primar
	Cap femural ceramic
	Cap femural ceramic -  - Sa fie disponibil in minim 4 dimensiuni ale colului - Sa prezinte variante  diametru exterior de28mm,32mm,36mm diametru - Dimensiuni con interior: 12/ 14 mm - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.
	bucată
	80
	560.000,00

	26
	Sistem complex de endoprotezare sold primar
	Cap diferite dimensiuni CoCr
	Cap diferite dimensiuni - Sa fie confectionat din aliaj de CoCrMo   ; - Sa fie disponibil in minim 4 dimensiuni ale colului - Sa prezinte variante de diametru exterior de 22mm, 28mm,32mm,36mm diametru - Dimensiuni con interior: 12/ 14 mm - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.
	bucată
	120
	300.000,00

	26
	Sistem complex de endoprotezare sold primar
	Tijă femurală necimentata diferite dimensiun
	Tijă femurală necimentata diferite dimensiuni - Confectionata din aliaj de titan, acoperita cu strat de suprafață osteointegrativă hidroxiapatita, titanium plasam spray sau mixt, care crează stabilizarea secundară; Minim 10 dimensiuni; - Tija cu forma conica trapezoidala ; Variantele standard minim 10dimensiuni si lateralizate minim 8, pentru adoptare mai buna spre anatomia individuala. - Tip de con interior cap femural: 12/14 mm; - Pentru implantarea tijelor femurale cimentate si necimentate  se va utiliza același intrumentar.Sa prezinte in setul de tije alezoare specifice pentru implantarea mai exaccta a tijelor.Instrumentarul sa prezinte sistem de extragere a tijelor implantate si instrumentar specific pentru abord anterior.Colul protezei sa cresca progresiv cu marimea tijei,sa nu fie standart pentru toate  Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.
	bucată
	150
	975.000,00

	26
	Sistem complex de endoprotezare sold primar
	Tijă femurală cimentata de diferite dimensiuni
	Tijă femurală cimentata de diferite dimensiuni - Confectionata din aliaj de CoCr sau otel nitrogenat  sau echivalentul său; - Tip de con interior cap femural: 12/14 mm; - Sa prezine varianta standard si lateralizata; In minim 8 tipodimensiuni; - Pentru implantarea tijelor femurale cimentate si necimentate se va utiliza același intrumentar Sa prezinte in setul de tije alezoare specifice pentru implantarea mai exacta a tijelor.Instrumentarul sa prezinte sistem de extragere a tijelor implantate.Tijele sa fie cu centror pe tija.  - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării
	bucată
	50
	275.000,00

	26
	Sistem complex de endoprotezare sold primar
	Restrictor pentru canal femoral
	Restrictor pentru canal femural - Confectionat din polietilena supradensa; - Disponibil in mai multe tipodimensiuni, pentru adaptare mai buna spre anatomia individualizata; - Sa existe masuratorul pentru masurarea adincimii si diametrului de canal femural; - Sa se implanteze cu un instrument special, - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării -
	bucată
	50
	30.000,00

	26
	Sistem complex de endoprotezare sold primar
	Insert
	INSERT Confectionat din polietilena UHMWPE cross-linkata ; Diametre pentru minim 12 dimensiuni a cupelor, sa inceapa de la 40mm diamentrul exterior .Sa prezinte guler antiluxant de 15 grade si neutru; Diametrul interior al insertului sa receptioneze capurile de dimensiuni22, 28, 32,36 mm conform tehnicii.Setul de instrumente sa prezinte probe de insert specifice cupei; Sa fie steril; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrarii
	bucată
	100
	250.000,00

	26
	Sistem complex de endoprotezare sold primar
	Cupa cimentata
	Confectionat din polietilena UHMWPE.Implantabila cimentat. Sa prezinte inel radioopac din otel inoxidabil. Minim 8dimensiuni a cupelor, sa inceapa de la 44mm diamentrul exterior .Striatii circulare si radiale pe cupa pentru a preveni rotirea si inclinarea cupei..Sa prezinte guler antiluxant de 15 grade; Diametrul interior al insertului sa receptioneze capurile de 28mm optional 32mm conform tehnicii;Instrumentar specific de implantare Sa fie steril; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrarii
	bucată
	20
	32.000,00

	26
	Sistem complex de endoprotezare sold primar
	Cupa cimentata dubla mobilitate
	Confectionata din Co Cr .Sa prezinte santuri externe pe cupa pentru o buna fixare cimentata.Interiorul polisat.Minim 10 dimensiuni de cupa incepind de la diametrul 44mm.Sa prezinte instrumente comune pentru implantarea cupe cimentate si necimentate.Termen restant al sterilizarii nu mai mic de 3 ani din momentul livrarii.
	bucată
	70
	490.000,00

	26
	Sistem complex de endoprotezare sold primar
	Cupa necimentata dubla mobilitate
	Confectionata din Co Cr .Suprafata externe rugoasa acoperita cu titan poros asociata cu hidroaxiapatita pentru  o buna fixare necimentata.Interiorul polisat.Minim 10 dimensiuni de cupa incepind de la diametrul 44mm.Sa prezinte instrumente comune pentru implantarea cupe cimentate si necimentate Sa prezinte si cupe cu posibilitate de fixare aditionala  cu suruburiTermen restant al sterilizarii nu mai mic de 3 ani din momentul livrarii.
	bucată
	10
	70.000,00

	26
	Sistem complex de endoprotezare sold primar
	Insert dubla mobilitate
	Insert polimeric.Confectionat din polietilena UHMWPE. Diametre externe sa fie prezente in minim 10 dimensiuni.Diametre interioare de 22.2 si 28mm..Termen restant al sterilizarii nu mai mic de 3 ani din momentul livrarii.
	bucată
	50
	125.000,00

	26
	Sistem complex de endoprotezare sold primar
	Set de instrumente gratis in folosinta
	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.
	bucată
	2
	0,00

	26
	Sistem complex de endoprotezare sold primar
	Motor burghiu si  oscilant gratis în folosință
	Motor burghiu si  oscilant gratis în folosință 1. Sa fie noi 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.
	bucată
	4
	0,00

	26
	Sistem complex de endoprotezare sold primar
	Lame pentru motor oscilant
	Lame pentru motor oscilant
	bucată
	80
	16.000,00

	27
	Proteza de revizie sold
	Tija femurala de revizie modulara
	Sa fie disponibila  cimentata si necimentata - Varianta necimentata sa fie rugoasa acoperita cu titan sau hidroaxiapatita , cimentata sa fie lustruita;- Sa fie confectionata din aliaj de titan;cimentata din Co Cr- Sa fie compusa din 2 segmente: metafizar si diafizar;- Sa fie serile;- Conul 12 / 14mmSegmentul metafizar:- Sa fie disponibil in minim 2  lungimi cuprinse intre 40 – 50mm +/_ 10mm,  Sa fie disponibile varianta standard 135 grade si lateralizata 127 grade- Sa aiba inclus capacul de protectie;- Sa fie disponibil segment de extensie conform tehnicii de minim 25mm  Sa permita reglarea anteversiei la minim 180 grade;Surub de blocare suplimentara a componentelor disponibil in 8 lungimi. Sa existe posibilitatea testarii pozitionarii ansamblului in situ;- Sa aiba suprafata rugoasa;- Sa permita combinarea oricarei componente metafizare cu oricare componenta diafizara. Sa prezinte geometrie redusa a gitului pentru a creste gradul de libertate a miscarii.                                                                        Segmentul diafizar- Sa  prezinte optiunea  dreapta   si   curba   pentru varianta necimentata  si   pentru   varianta cimentata- Sa prezinte santuri longitudinale pentru imbunatairea osteointegrarii;- Sa permita combinarea oricarei componente diafizare cu oricare componenta metafizara inclusiv pe probe. Varianta   necimentata   sa   prezinte minim 10  diametre   intre   12   si   22mm, si 3 lungimi  increment de  1mm, varianta  cimentata sa prezinte minim 3 diametre si 3 lungimi ;- Varianta   necimentata sa  prezinte  minim 3  lungimi  de   150  si  200mm si 250mm curba +/ - 10mm Varianta cimentata sa prezinte minim 3 lungimi- Fixarea sa se faca cu o cheie dinamometrica  Tija distala sa aiba posibilitate de blocare cu suruburi cu sistem de tintire;- Sa fie sterile 3 ani din momentul livrarii.
	bucată
	20
	600.000,00

	27
	Proteza de revizie sold
	Cupa femurala de revizie
	Cupa acetabulara de revizii Sa fie confectionata din tantal sau titan poros, cu structura 3 D. - -Sa prezinte o elasticitate apropiata de cea tesutului osos;  Dimensiune de la 44mm la 70mm.Sa faciliteze integrarea tesutului osos si a tesuturilor moi , - -Materialul sa fie foarte stabil si rezistent la coroziune  -Sa permita cimentarea unei cupe (un insert ) in interiorul acesteia,sau fixare necimentata. -Modalitate de implantare : necimentata -Sa prezinte gauri pentru fixare aditionala cu suruburi - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării
	bucată
	25
	750.000,00

	27
	Proteza de revizie sold
	Insertul acetabular de revizie
	Confectionat din polietilena UHMWPE, crosslinkat;- Disponibile minim 14 dimensiuni;Sa se fixeze necimentat sau cimentat de cupa conform tehnicii Disponibile variante  antiluxatie intre 10 si 20grade- Sa permita utilizarea capetelor articulare de 28, 32 si 36mm;
	bucată
	25
	300.000,00

	27
	Proteza de revizie sold
	Cap femural CoCr
	Cap femural proteic, confecționat din aliaj CoCr; Con 12/14 mm; Diametre externe variind fiind  28, 32, 36 mm; Cel putin 5 dimensiuni de lungime pentru capuri de dimensiunea 28, 32 mm . Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării
	bucată
	25
	67.500,00

	27
	Proteza de revizie sold
	Augment acetabular de revizie
	Sa fie din titan structura poroasa 3D porozitate 60 %Grosimi intre 10 si 20mm.Fixare cu suruburiSa aiba fixare press-fit cu mulare pe cupa de revizie si posibilitate fixare cu un strat de ciment de cupa de revizie. Sa fie steril; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrarii
	bucată
	4
	80.000,00

	27
	Proteza de revizie sold
	Suruburi cupa
	Şuruburi de cupă - Confecţionate din aliaj de Titan - Diametru de 6,5mm - Profil redus - mărimi disponibile 15-50 mm - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării
	bucată
	100
	20.000,00

	27
	Proteza de revizie sold
	Set de instrumente gratis in folosinta
	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.Setul de revizie sa prezinte dalti specifice si instrumentar pentru usurarea inlaturarii componentei femurale si acetabulare.
	bucată
	1
	0,00

	27
	Proteza de revizie sold
	Lame motor oscilant
	Lame motor oscilant
	bucată
	5
	0,00

	27
	Proteza de revizie sold
	Motor burghiu si  oscilant gratis în folosință
	Motor burghiu si  oscilant gratis în folosință
	bucată
	2
	0,00

	28
	Cusca acetabulara de revizie  si inel de ranforsare
	inel de ranforsare
	Confectionat din aliaj titan Minim 6 dimensiuni incepind cu diametrul exern 48mm pina la 66mm suprafata mata.Sa fie steril .Sa fie cu gauri proximale pentru fixare cu suruburi.
	bucată
	5
	75.000,00

	28
	Cusca acetabulara de revizie
	Cusca acetabulara de revizie
	Confectionata din aliaj de titan - Acoperire titan poros cu structura 3D cu diametrul mediu al porilor de minim 600 microni;- Sa fie poroasa atat pe zona craniala cat si pe aripiș- Sa fie anatomica, stinga / dreapta;- Orificiile sa permita inserarea angulate a suruburilor;- Sa prezinte doua aripioare;- Aripa care se implanteaza pe ischion sa prezinte un orificiu pentru surub;- Sa prezinte 10 dimensiuni stg / dr, intre 44 – 62mm diametru interns- Suruburile sa aiba diametrul de 6,5mm si sa fie disponibile in minim 8 dimensiuni, intre 20 0  60mm;- Sa fie sterile
	bucată
	5
	100.000,00

	29
	Conuri pentru revizia de genunchi
	Conuri pentru revizia de genunchi
	Confectionate din aliaj de titan, printate 3D;- Acoperire titan poros cu structura 3D cu diametrul mediu al porilor de minim 620 microni- Sa fie disponibile pentru femur si tibiel;- Design conic pentru conurile femurale;- Conurilefemurale sa fie disponibile in 4 dimensiuni;- Conurile tibiale sa fie disponibile in 3 variante: conic, cilindric si in treapta;- Conurile tibiale sa fie disponibile in doua dimensiuni pentru conurile cilindrice si in treapta si 3  dimensiuni pentru cele conice;- Sa fie steri
	bucată
	10
	180.000,00

	29
	Conuri pentru revizia de genunchi
	Instrumentar specific pentru impalntarea conurilor
	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat)  În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.
	bucată
	1
	0,00

	30
	Proteza cimentata de genunchi PS si CR
	Componenta femurala PS
	Sa fie confectionata din Co Cr.Sa fie stanga ,dreapta.Modalitatea de implantare cimentat.Sa prezinte adincituri pentru facilitarea implantarii cimentate si pini  de fixare Design care permite flexia pina 155 grade.Cutul anterior sa se realizeze la un unghi de 4 pina la 5 grade.pentru a evita notchingul anterior.Sa prezinte design anatomic,lateralizat al trohleei care sa optimizeze miscarea rotulei pentru a reduce riscul de dislocare si stresul la nivelul acesteia. Sa fie disponibila in minim 7 dimensiuni diferite stanga/dreapta.Sa fie steril; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrarii
	bucată
	160
	1.600.000,00

	30
	Proteza cimentata de genunchi PS si CR
	Componenta femurala CR
	Sa fie confectionata din Co Cr.Sa fie stanga ,dreapta.Modalitatea de implantare cimentat.Sa prezinte adincituri pentru facilitarea implantarii cimentate si pini de fixare aditionala.Design care permite flexia pina 155 grade.cu pastrarea ligamnetului incrucisat posterior Cutul anterior sa se realizeze la un unghi de 4 pina la 5 grade.pentru a evita notchingul anterior.Sa prezinte design anatomic,lateralizat al trohleei care sa optimizeze miscarea rotulei pentru a reduce riscul de dislocare si stresul la nivelul acesteia. Sa fie disponibila in minim 7 dimensiuni diferite stanga/dreapta.Sa fie steril; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrarii
	bucată
	20
	200.000,00

	30
	Proteza cimentata de genunchi PS si CR
	Componenta tibiala
	Sa fie universala sau  anatomica  stanga /dreapta.Disponibila in minim 8 dimensiuni .Sa fie confectionat din Co Cr sau titan.Implantare cimentata .Sa accepte o gama larga de inserturi cu pina la minim 4 grosimi .minim 7 dimensiuni de femur sa poate fi combinata ci minim 6 dimensiuni de tibie mentinind congruenta articulara.Sa prezinte o panta de 3 grade posterior .Suprafata de implantare putin rugoasa.sa fie steril- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrarii
	bucată
	180
	1.080.000,00

	30
	Proteza cimentata de genunchi PS si CR
	patela
	.Confectionat din polietilena UHMWPE.Implantarea cimentata Sa prezinte fixarea cu un pin sau mai multi pini pentru fixare mai buna Forma simetrica Minim 3 dimensiuni..sa fie steril- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrarii
	bucată
	10
	4.000,00

	30
	Proteza cimentata de genunchi PS si CR
	insert CR
	Sa fie in varianta cu pastrarea incrucisatului  posterior .Minim 4 dimensiuni.Inaltimi cuprinse intre 9mm si 16mm.Confectionat din polietilena UHMWPE..Marginea tibiala anterioara sa fie inclinata pentru a evita presiune asupra tendonului rotulian Sa fie sterila-Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrarii
	bucată
	20
	100.000,00

	30
	Proteza cimentata de genunchi PS si CR
	insert tibial PS
	Sa fie in varianta posterostabilizata sau cu congruenta mediala completa.Minim 4 dimensiuni.Inaltimi cuprinse intre 9mm si 16mm.Marginea tibiala anterioara sa fie inclinata pentru a evita presiune asupra tendonului rotulian.Confectionat din polietilena UHMWPE.Sa fie sterila-Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrarii
	bucată
	160
	880.000,00

	30
	Proteza cimentata de genunchi PS si CR
	Set de instrumente gratis in folosinta
	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială ,cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.Setul de revizie sa prezinte dalti specifice si instrumentar pentru usurarea inlaturarii componentei femurale si acetabulare.
	bucată
	2
	0,00

	30
	Proteza cimentata de genunchi PS si CR
	Lame motor oscilant
	Lame motor oscilant
	bucată
	100
	20.000,00

	30
	Proteza cimentata de genunchi PS si CR
	Motor burghiu si  oscilant gratis în folosință
	Motor burghiu si  oscilant gratis în folosință
	bucată
	4
	0,00

	31
	Proteza totala de sold necimentata cap ceramic
	Tija femurala necimentata
	Tija femurala necimentata - Confecționată din material de titan - Acoperire cu hidroxiapatita ce acopera toata suprafata a tijei, sau doar titan poros prezent in zona metafizara a tijei protetice sau combinatii intre ele;  Disponibila in minim 10 dimensiuni - Con 12/14 mm - Offset standart si lateralizat - Fara guler Colul protezei sa creasca progresiv odata cu cresterea dimensiunii tijei Sa nu fie col standard pentru toate tijele. - Sa prezinte instrumente ce permit implantarea tijei femurale prin abord minim-invaziv. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării
	bucată
	150
	1.404.000,00

	31
	Proteza totala de sold necimentata cap ceramic
	Cupa acetabulară necimentata
	Cupa acetabulară necimentata -Confecționată din aliaj de titan. -Acoperita cu titan poros asociat cu HA, bile sinterizate depuse tridimensionar sau fibre metalice de titan. - Să fie prezentă cu minim 3 găuri; - Se permita schimbarea pozitiei insertului deja fixat - Include 2 suruburi - Diametre externe să fie prezente în minim 10 dimensiuni - Sa prezinte instrumente ce permit implantarea cupei acetabulare prin abord minim-invaziv. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării
	bucată
	160
	1.315.200,00

	31
	Proteza totala de sold necimentata cap ceramic
	Insert din polietilena inalt cross – linkata
	Insert din polietilena inalt cross – linkata  - Diametrul interior 28, 32, 36 mm - Sa prezinte mecanism aditional de fixare a insertului polimeric: degajari ecuatoriale antirotationale, santuri suplimentare la cupa etc; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării
	bucată
	160
	566.400,00

	31
	Proteza totala de sold necimentata cap ceramic
	Cap femoral ceramic
	Cap femoral ceramic -Ceramică de generația a patra (cu incluziuni de zirconiu) ; - Conul 12/14 mm ; - Diametre 28, 32, 36 mm ; - Minim 4 dimensiuni de lungime - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării
	bucată
	160
	1.344.000,00

	31
	Proteza totala de sold necimentata cap ceramic
	Şuruburi de cupă d-6,5 lungime de 15-50 mm
	Şuruburi de cupă d-5,5-6,5 cu minim 6 lungimi - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării
	bucată
	150
	23.400,00

	31
	Proteza totala de sold necimentata cap ceramic
	Set de instrumentegratuit în folosință
	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință conform contractului de comodat, va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe perioada de la prima livrare a protezelor până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială, cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau pre utilizat în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar.
.
	bucată
	2
	0,00

	31
	Proteza totala de sold necimentata cap ceramic
	Motor oscilant si reamer în custodie
	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.
	bucată
	4
	0,00

	31
	Proteza totala de sold necimentata cap ceramic
	Lame pentru motor oscilant
	Lame pentru motor oscilant
	bucată
	50
	16.800,00

	32
	Proteza de revizie genunchi
	Componenta femurala
	Sa fie din Co Cr  Implantare cimentata Sa fie anatomica stnag dreapta Minim 4 dimensiuni de fiecare Sa permita implantarea tijelor de extensie -Sa prezinte varianta cu posterostabilizare -Condili femurali posteriori sa fie ingrosati pentru cresterea stabilitatii si evitarea subluxatiei -Sa prezinte sant prepatelar accentuat pentru un contact bun patela-femur si pentru reducerea stresului asupra patelei -Sa aiba design care sa permita flexie pana la 130° -Sa prezinte multiple posibilitati de combinatii femuro- tibiale, asigurand o modularitate deosebita – o dimensiune de femur sa se poata combina cu minim 3 dimensiuni de tibie, pastrandu- se congruenta articulara. -Sa prezinte variante stanga/ dreapta -Sa prezinte minim 4 dimensiuni diferentiate stanga/ dreapta -Modalitate de implantare sa fie cimentata -Sa permita corecta pozitionare cu ghid centromedular posibilitate fixarii si cu offset . -Suprafata articulara sa fie lustruita. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării -
	bucată
	20
	500.000,00

	32
	Proteza de revizie genunchi
	component tibial
	Componenta tibiala - Sa fie confectionata din aliaj Titan sau CoCr; - Sa fie universala sau stanga/ drepta - Componenta tibiala sa prezinte posibilitatea de suprastabilizare si de transformare in proteza de revizie prin atasarea de tije de extensie ; -Sa prezinte modularitate, dimensiuni de tibie si de femur sa poata fi combinate intre ele, pastrandu-se congruenta articulara, astfel, o dimensiune de femur sa se poate combina cu minim 3 dimensiuni de tibie ; -Sa prezinte un sistem de fixare a insertului de polietilenă; -Dimensiuni: minim 5, universale sau stanga/ dreapta -Suprafata de implantare sa fie rugoasa, mata; -Modalitatea de implantare cimentata; -Sa permita corecta pozitionare cu ghid centromedular sau extern; -Sa prezinte un dop filetat distal - fixarea tijei de extensie si offset de 4 si 6mm; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării -
	bucată
	20
	280.000,00

	32
	Proteza de revizie de genunchi
	insert suprastabilizat
	Insert tibial suprastabilizat -Sa fie confectionat din polietilena cu greutate moleculara foarte inalta -Sa prezinte marginea tibiala anterioara inclinata pentru a evita impingementul la nivelul tendonului patelar in flexia completa -Sa prezinte modularitate deosebita, dimensiuni extreme de tibie si de femur sa poata fi combinate intre ele, pastrandu-se congruenta articulara, astfel, o dimensiune de femur sa se poate combina cu minim 3 dimensiuni de tibie -Sa permita o flexie de pana la 130˚ -Modalitatea de implantare: sa prezinte un insert detasabil cu sistem de fixare la nivelul piesei tibiale; -Sa prezinte varianta cu posterostabilizare -Dimensiuni multiple: minim 4 dimensiuni de inserturi, fiecare avand minim 6 inaltimi -Grosimea minima a stratului de polietilena sa fie de 9mm -Sa se fixeze de componenta tibiala. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul
	bucată
	20
	130.000,00

	32
	Proteza de revizie de genunchi
	tija de extensie
	Tija de extensie -Sa fie confectionate din aliaj de titan -Sa fie incluse cate 2 buc/proteza -Sa fie prezentă posibilitatea de implantare a tijei în 2 variante: cu și fără offset; -Sa se poata implanta atat pe piesa femurala cat si pe cea tibiala - Să prezinte minim 3 dimensiuni de lungime; -Sa se prezinte in diametre cuprinse intre 10mm si 20 mm ; -; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării
	bucată
	40
	320.000,00

	32
	Proteza de revizie de genunchi
	augment femural
	Elemente de augmentare femurala -Sa fie confectionate din aliaj de titan ; -Sa fie adaptate la zona de deficit osos ce necesita augmentare ; -Sa prezinte 2 tipuri disponibile: distal si posterior ; - Sa fie disponibile 5 dimensiuni  in minim 2  grosimi de la 5mm +/_ 1mm pina la 10mm +/_ 1mm ; -Implantabile pe componenta femurala cu surub. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării -
	bucată
	20
	70.000,00

	32
	Proteza de revizie de genunchi
	augment tibial
	Elemente de augementare tibiala -Sa fie confectionate din aliaj de titan -Adaptate la zona de deficit osos ce necesita augmentare -Sa fie disponibile in variante de jumatate de bloc -Disponibile minim 2  dimensiuni de inaltimi pina la 10mm +/_2mm. -Implantabile pe componenta tibiala cu șurub  Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării
	bucată
	10
	50.000,00

	32
	Proteza de revizie de genunchi
	patela
	Component patelar - Confectionata din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta (UHMWPE) - Sa fie adaptata la forma zonei trohleare a piesei femurale - Minim 3 dimensiuni - Modalitatea de implantare: cimentata,  Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării
	bucată
	5
	2.000,00

	32
	Proteza de revizie de genunchi
	Set de instrumentegratuit în folosință
	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință conform contractului de comodat, va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe perioada de la prima livrare a protezelor până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială, cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau pre utilizat în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar.
	bucată
	1
	0,00

	32
	Proteza de revizie de genunchi
	Motor oscilant si reamer în custodie
	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.
	bucată
	2
	0,00

	32
	Proteza de revizie de genunchi
	Lame pentru motor oscilant
	Lame pentru motor oscilant
	bucată
	15
	3.000,00

	33
	Endoproteză bipolară de şold (cimentata si necimentată)
	Lame pentru motor oscilant
	Lame pentru motor oscilant
	bucată
	26
	8.736,00

	
	Valoarea estimativă totală:
	
	
	
	
	47.929.580,42




9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
1) Pentru un singur lot;
2) Pentru mai multe loturi;
3) Pentru toate loturile;
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite 
			Prin oferte alternative se subânțelege că operatorii economici pot depune oferte  alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și  alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea  după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a  fi obligat să motiveze decizia sa.
Ofertanţii pot depune o ofertă de bază sau o oferta alternativă.

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului 

12. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2027

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
14. 	Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplică 
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație): 
16. [bookmark: _Hlk85702559]Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice:
	Nr. d/o
	Criteriile de calificare și de selecție
(Descrierea criteriului/cerinței)
	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:
	Nivelul minim/
Obligativitatea

	1
	Cererea de participare 
	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.
	DA

	2
	Modul de elaborare a Specificației tehnice
	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021
Notă: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.  În caz contrar oferta va fi respinsă.
ATENȚIE: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată,  detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:                                                      
-	pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; 
-	pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥192 de oferit parametru exact 194  elemente pagina 19; solicitat -  imagine în timp real -  oferit imagine în timp real pagina 11). 
  În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei ,,da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei


NOTĂ:
Prezentarea mostrele de produs în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante în sensul examinării și efectuării analizei acestora prin prisma prevederilor art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.  
Această cerință de prezentare a mostrelor de produs constituie tocmai propunerea tehnică, având rolul de a confirma caracteristicile pe care ofertanții le menționează în specificațiile tehnice ofertate, or rolul ofertei nu este de asumare a prevederilor caietului de sarcini, ci de dovedire a modului în care corespunde cu acesta.
Mostrele de produs vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz), în vederea determinării conformității acestora cu cerințele din documentația de atribuire (întru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime obligatorii, de natură tehnică, solicitate în caietul de sarcini).
Mostrele de produs vor reprezenta exact produsul final care urmează să facă obiectul viitorului contract.
Mostrele de produs care nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire, va constitui temei de respingerea ofertei, conform art.  69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. 
Conformitatea specificațiilor tehnice ofertate vor fi determinate în cumul cu mostra de produs. 
Mostrele de produs vor fi evaluate de către comisie/laborator, concluziile cărora consemnându-se în procesul-verbal  și în decizia grupului de lucru.
Corespunderea Mostrele de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare clinică”, relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin scrisorile beneficiarilor finali, ce vor fi considerate drept probe.
Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de ,,testare de laborator” relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin raportul de testare, ce va fi considerat drept probă.
Scopul mostrelor de produs nu este numai de a fi
comparate cu specificațiile tehnice ofertate și cerințele caietului de sarcini, ci și de a fi păstrate pentru comparare cu produsele care vor fi livrate de către ofertantul câștigător.
	DA

	3
	Modul de elaborare a Specificației de preț
	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021
Notă:	Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire  în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.
	DA

	4
	DUAE
	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.
	DA

	5
	Garanția pentru ofertă
	-  2% din valoarea ofertei fără TVA. 
-În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 120 zile, - de: 2% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.
- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei.  copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (120 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor. 
	DA

	6
	Declarație privind valabilitatea ofertei (120 de zile)
	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.
	DA

	Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9)  se  completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.
Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.


	
17. Documente justificative solicitate, aferente ofertei  și a celor cuprinse în DUAE care se depun în conformitate cu art. 20 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER) sau la solicitarea autorității contractante. Neprezentarea documentelor atrage respingerea ofertei, conform art. 1 7alin. (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.


	7
	Certificat de atribuire a contului bancar
	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
	DA

	8
	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit
	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
	DA

	9
	Lipsa restanțelor față de bugetul public național
	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul şi-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit.”
Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.
	DA

	10
	Situația financiară
	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie  confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
	DA

	11
	Declarație cu privire la termenul de valabilitate 
	Termenul restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.
	DA

	12
	Prezentarea eșantioane (mostre) în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată
	Eșantioane (mostre)  vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante, într-o  cutie pe care se va indica denumirea  operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. 
Eșantioane (mostre)  vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea.
Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018.
Obligatoriu vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta produsului.
Notă: Neprezentarea Eșantioane (mostre) va constitui temei de descalificare a ofertei sau prezentarea pentru un alt model.
Mostrele necorespunzătoare generează declararea ofertei ca fiind  neconformă.
	DA

	13
	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit 
	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.
	DA

	14
	Dovada înregistrării dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, 
	Înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, 
	DA

	15
	Notă de cerinte obligatorii
	Firma cistigatoare este obligata sa asigure tot spectrul de marimi ale protezelor pina la epuizarea completa a stocului pentru a asigura selectarea exacta a marimii necesare si siguranta actului chirurgical. • Înlocuirea implantelor utilizate în maxim 72 ore. • Prezentarea studiilor clinice și statistice din registre internaționale - legate în special de rata de supravietuire a implantelor respective (oferite). • În cazul unor implante noi, ofertantul desemnat cîștigător va fi obligat să asigure instruire cu personal calificat cu instrucțiunea scrisă detaliată sau workshop online, sau asistența în timpul  intervențiilor chirurgicale (legat de utilizarea instrumetarului specific). • posibilitatea furnizarii unor implante in minim de timp posibil in cazul aparitiei unor situatii neprevazute intraoperator • Produsele oferite la  fiecare poziție din lot vor fi de la un singur producător (cu excepția motoarelor oscilante, alizoare și lamele pentru motoare și restrictorul pentru canal femoral). Nu vor fi acceptate produsele oferite de la diferiți producători în cadrul aceluiași lot.
	DA

	
18. Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:

	16
	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării  pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani
	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.
	DA

	17
	Garanție de bună execuție (se va prezenta la momentul încheierii contractului/contractelor de achiziții publice)
	1. În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă;
1. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului:
Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212
IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA
cu nota “Pentru garanția de bună execuție la  LD nr. (se va indica numărul procedurii)“
Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă până la 31.01.2027.
	DA



17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2% din valoarea ofertei fără TVA.:
Transfer la contul instituției
Beneficiar:      MF-TR Chișinău-bugetul de stat
                  Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Cod fiscal: 1016601000212
Cont IBAN:  MD23TRPCCC518430B01859AA
Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat
Codul băncii: TREZMD2X. 
Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. __din__.
Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei 
sau 
Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. 
Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediu CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de până la 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei. 
Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații: 
a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor; 
b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice; 
c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.
Transfer la contul instituției
Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat
                  Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Cod fiscal: 1016601000212
Cont IBAN:  MD23TRPCCC518430B01859AA
Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat
Codul băncii: TREZMD2X. 
Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție
publică nr. _____din ______.
sau
Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract. 
Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă până la data de  15.01.2028.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitația electronică, conform platformei de achiziții publice (pasul minim 0,01%, 3 runde). 
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică
22. [bookmark: _Hlk71621175]Ofertele se prezintă: în lei.
23. [bookmark: _Hlk104891147]Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț.  
NOTĂ: în cazul în care au fost depuse două sau mai multe oferte echivalente sub aspectul prețului și care corespund tuturor cerințelor, autoritatea contractantă va da prioritate în selectarea ofertei câștigătoare conform ordinii clasate în SIA „RSAP” (MTender).
Ofertele celorlalți operatori economici, altele decât oferta câștigătoare clasată pe primul loc în clasament în SIA „RSAP” (MTender), vor fi respinse ca neconforme cerințelor din documentația de atribuire, în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
24. Modalitatea evaluării ofertelor:  per lot cu corespunderea tuturor cerințelor.
25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică
26. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
· conform SIA RSAP MTender
27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
28. Termenul de valabilitate a ofertelor: 120 de zile
29. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP 
30. Ofertele întârziate vor fi respinse. 
31. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
32. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.
33. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
34. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
35. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): se va publica după publicare în SIA RSAP (Mtender).

36. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:  
37. Data publicării anunțului de intenție: 

38. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 

39. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
	Denumirea instrumentului electronic
	Se va utiliza/accepta sau nu

	Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare
	Se va utiliza

	Sistemul de comenzi electronice
	-

	Facturarea electronică
	Se va utiliza

	Plățile electronice
	Se va utiliza


40. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): da_____________________________________
se specifică da sau nu)
[bookmark: _Hlk104891106]Conducătorul grupului de lucru:                           semnat electronic                    Gheorghe GORCEAG
