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[bookmark: _Hlk104890397]ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE
[bookmark: _Hlk89779462][bookmark: _Hlk86670621]Achiziționarea materialelor de consum pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2027
1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate 
2. IDNO: 1016601000212
3. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md; www.capcs.md; 
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție 


8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:


Cod CPV : 33100000-1
	Nr.
	Denumire Lot
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă
	Unitatea de măsură
	Cantitatea
	valoarea estimativă fără TVA

	1
	Dializator suprafaţa 1,0-1,2 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 6 ml/oră mm Hg  ( 005052 )
	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da
Termen garanţie ≥ 2 ani
Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da
Membrană complet sintetică Da
Coeficientul de UF ≥ 6 ml/oră
Volumul de umplere ≤ 72 ml
Nr  Clearence  Unitate măsură
ml/min
1 ureea    ≥ 168
2 creatinina    ≥ 147
3 fosfaţi    ≥ 115
4 vitamina B-12    ≥ 60
	Bucată
	600,00
	73.623,00

	2
	Dializator suprafaţa 1,3 – 1,4 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg  ( 005053 )
	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da
Termen garanţie ≥ 2 ani
Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da
Membrană complet sintetică Da
Coeficientul de UF ≥  9 ml/oră
Volumul de umplere ≤ 90 ml
Cerinţele specifice 
№ Clearence  Unitate măsură
ml/min
1 ureea    ≥ 185
2 creatinina    ≥ 172
3 fosfaţi    ≥ 135
4 vitamina B-12    ≥ 75
	Bucată
	700,00
	51.136,40

	3
	Dializator suprafaţa 1,5 – 1,6 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg  ( 005054 )
	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da
Termen garanţie ≥ 2 ani
Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da
Membrană complet sintetică Da
Coeficientul de UF ≥ 10  ml/oră
Volumul de umplere ≤ 100 ml
Cerinţele specifice 
№ Clearence  Unitate măsură, ml/min
1 ureea    ≥ 182
2 creatinina    ≥ 168
3 fosfaţi    ≥ 130
4 vitamina B-12    ≥ 67
	Bucată
	11880,00
	852.639,48

	4
	Dializator suprafaţa 1,7 – 1,8 m-2. Coeficient de ultrafiltrare ≥ 12 ml/oră mm Hg  ( 005055 )
	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da
Termen garanţie ≥ 2 ani
Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da
Membrană complet sintetică Da
Coeficientul de UF ≥12 ml/oră
Volumul de umplere ≤  110 ml
Cerinţele specifice
№ Clearence  Unitate măsură, ml/min
1 ureea    ≥ 186
2 creatinina    ≥ 173
3 fosfaţi    ≥ 154
4 vitamina B-12    ≥ 95
	Bucată
	20680,00
	1.505.731,48

	5
	Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S)  ( 005056 )
	Cerinţe tehnico-medicale pentru liniile de sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog, BBraun)
Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da
Termen garanţie ≥ 2 ani
Livrare în set (arteră/venă) Da
Capcană arterială înante de filtru + PBE port Da
Clemăde conectare la pacient cu cod de culoare Da
Pungă de colectare de 2 litri Da
Post-diluare Da 
Port de injecție fără conținut de latex Da 
Volumul total de umplere/arterial/venos (ml) 142/72/70
Diametrul segmentului pentru pompă (mm) 8
Diametrul intern al magistralei sanguine (mm) 4,3/4,8
Diametrul intern al liniei de heparină (mm) 1,5
Diametrul capcanei venoase (mm) 22
	Bucată
	21144,00
	718.896,00

	6
	Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B și 4008S): Ø 6,4 mm, volum umplere ≤117 ml.  ( 005058 )
	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da
Termen garanţie ≥ 2 ani
Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da
Cameră de captare activă  a aerului arterial Da
Cameră de captare activă a aerului venos Da
Clame montate integral în segment arterial/venos Da
Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da
Linie pentru heparinizare automată Da 
Construcţie atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da 
Lungimea segmentului ( tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm.
Diametrul segmentului ( tubului) pentru pompă la magistrale pediatrice 6,4 mm.
Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm.
Volumul de umplere la magistrale pediatrice ≤ 117 ml
Lungimea totală a magistralei arteriale  ≥ 3500 mm.
Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm.
	Bucată
	700,00
	136.206,00

	7
	Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog, BBraun)  ( 005059 )
	Cerinţe tehnico-medicale pentru liniile de sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog, BBraun)
Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da
Termen garanţie ≥ 2 ani
Livrare în set (arteră/venă) Da
Capcană arterială înante de filtru + PBE port Da
Clemăde conectare la pacient cu cod de culoare Da
Pungă de colectare de 2 litri Da
Post-diluare Da 
Port de injecție fără conținut de latex Da 
Volumul total de umplere/arterial/venos (ml) 142/72/70
Diametrul segmentului pentru pompă (mm) 8
Diametrul intern al magistralei sanguine (mm) 4,3/4,8
Diametrul intern al liniei de heparină (mm) 1,5
Diametrul capcanei venoase (mm) 22
	Bucată
	6900,00
	241.500,00

	8
	Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi  ( 005060 )
	Cerinţe tehnico-medicale pentru acele de puncţii, artera (fistuline) - 16G
Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da
Termen garanţie ≥ 3 ani
Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da
Cerinţele specifice 
№ Cerinţa Parametrii solicitați
1 Vor conţine un  orificiu lateral (arterial) Da
2 Vor  conţine clame integrate. Da
3 Vor  conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da
4
 Vor avea următorii parametri:
 – diametrul acului  1,6 mm
 – lungimea acului  25 mm
 – lungimea tubului  150 mm
	Bucată
	33450,00
	114.064,50

	9
	Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 16G, bucăţi  ( 005061 )
	Cerinţe tehnico-medicale pentru acele de puncţii, vena (fistuline) - 16G
Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da
Termen garanţie ≥ 3 ani
Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da
Cerinţele specifice 
№ Cerinţa Parametrii solicitați
1 Vor  conţine clame integrate. Da
2 Vor  conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da
3
 Vor avea următorii parametri:
 – diametrul acului  1,6 mm
 – lungimea acului  25 mm
 – lungimea tubului  150 mm
	Bucată
	33450,00
	114.064,50

	10
	Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 17 G, bucăţi  ( 005062 )
	Cerinţe tehnico-medicale pentru acele de puncţii, artera (fistuline) - 17G
Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da
Termen garanţie ≥ 3 ani
Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da
Cerinţele specifice 
№ Cerinţa Parametrii solicitați
1 Vor conţine un  orificiu lateral (arterial) Da
2 Vor  conţine clame integrate. Da
3 Vor  conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da
4
 Vor avea următorii parametri:
 – diametrul acului  1,5 mm
 – lungimea acului  25 mm
 – lungimea tubului  150 mm
	Bucată
	1750,00
	5.967,50

	11
	Ac pentru puncţie, vena (fistuline), 17 G, bucăţi  ( 005063 )
	Cerinţe tehnico-medicale pentru acele de puncţii, vena (fistuline) - 17G
Cerinţe generale
 Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da
Termen garanţie ≥ 3 ani
Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da
Cerinţele specifice 
№ Cerinţa Parametrii solicitați
1 Vor  conţine clame integrate. Da
2 Vor  conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º Da
3
 Vor avea următorii parametri:
 – diametrul acului  1,5 mm
 – lungimea acului  25 mm
 – lungimea tubului  150 mm
	Bucată
	1750,00
	5.967,50

	12
	Set pentru hemodiafiltrare (dintr-o singură sursă, pentru aparatele Fresenius 5008S): Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului, aparate 5008S ( 005064 )
	Filtrului suplimentar de filtrare a dializatului pentru
      Hemodiafiltrare (aparat de dializă Fresenius) 
Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da
Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da
Termen garanţie ≥ 2 ani
Efectuarea hemodiafiltrării în regim on-line Da
	Bucată
	206,00
	656.179,88

	13
	Set pentru hemodiafiltrare (dintr-o singură sursă, pentru aparatele Fresenius 5008S): Linii A/V set ONLINE Plus 5008-R ( 005065 )
	Linii A/V set Online Plus 500-8R
	Bucată
	9300,00
	2.174.809,76

	14
	Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafaţa 1,3–1,4 m-2. Coef. ultraf ≥ 35 ml/oră mm Hg, pentru aparatele Fresenius 5008S)  ( 005066 )
	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da
Termen garanţie ≥ 2 ani
Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da
Membrană complet sintetică Da
Flux înalt (high-flux) Da
Coeficientul de UF ≥ 35 ml/oră
Volumul de umplere ≤ 100 ml
Cerinţele specifice 
№ Clearence (300 ml/min) Unitate măsură, ml/min
1 ureea    ≥ 250
2 creatinina    ≥ 250
3 fosfaţi    ≥ 230
4 vitamina B-12    ≥ 185
5 inulina ≥ 130
	Bucată
	1080,00
	228.353,13

	15
	Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 1,8–1,9 m-2.Coef. Ultraf. ≥50 ml/oră mm Hg, pentru aparatele Fresenius 5008S)  ( 005067 )
	Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator 1,8 – 1,9 m-2, pentru efectuarea  hemodiafiltrării
Cerinţe generale
Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da
Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da
Termen garanţie ≥ 2 ani
Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da
Membrană complet sintetică Da
Flux înalt (high-flux) Da
Coeficientul de UF ≥ 50 ml/oră
Volumul de umplere ≤ 100 ml
Cerinţele specifice 
Clearence (300 ml/min) Unitate măsură, ml/min
ureea    ≥ 250
creatinina    ≥ 250
fosfaţi    ≥ 230
vitamina B-12    ≥ 185
inulina ≥ 130
	Bucată
	2560,00
	627.460,30

	16
	Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 2,0–2,2 m-2.Coef. Ultraf. ≥55 ml/oră mm Hg, pentru aparatele Fresenius 5008S) Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 2,0–2,2 m-2.Coef. Ultraf. ≥55 ml/oră mm Hg ( 005068 )
	Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 2,0–2,2 m-2.Coef. Ultraf. ≥55 ml/oră mm Hg, pentru aparatele Fresenius 5008S) Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 2,0–2,2 m-2.Coef. Ultraf. ≥55 ml/oră mm Hg ( 005068 )
Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da
Termen garanţie ≥ 2 ani
Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da
Membrană complet sintetică Da
Flux înalt (high-flux) Da
Coeficientul de UF ≥ 55 ml/oră
Volumul de umplere ≤ 120 ml
Cerinţele specifice 
№ Clearence (300 ml/min) Unitate măsură, ml/min
1 ureea    ≥ 270
2 creatinina    ≥ 260
3 fosfaţi    ≥ 200
4 vitamina B-12    ≥ 200
5 inulina ≥ 150
	Bucată
	860,00
	160.903,16

	17
	Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului, pentru aparatele Dialog + (BBraun):  ( 005071 )
	Cerinţe tehnico-medicale a filtrului suplimentar de filtrare a dializatului pentru
       Hemodiafiltrare (aparat de dializă Dialog +,  (BBraun)) 

Certificare Internaţională (CE sau FDA sau EMEA) Da
Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da
Termen garanţie ≥ 2 ani
Efectuarea hemodiafiltrării în regim on-line Da
	Bucată
	10,00
	29.166,60

	18
	Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Fresenius 5008S, Concentrat de săruri granulate, componentul acid GRANUDIAL-AF-81, cutii  ( 005072 )
	Concentrat de săruri granulate, componentul acid GRANUDIAL-AF-81, cutii
	Bucată
	141,00
	191.703,04

	19
	Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Fresenius 5008S, Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, BIBAG 5008  650 g , cutii  ( 005073 )
	 Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Fresenius 5008S Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, BIBAG 5008  650 g , cutii (16 pcs/box)
	Bucată
	3200,00
	410.209,54

	20
	Concentrat de săruri pentru dializă, aparate Fresenius 4008, Concentrat de săruri granulate, componentul acid,  ( 005074 )
	 Concentrat de săruri pentru dializă, aparate Fresenius 4008, Concentrat de săruri granulate, componentul acid,   Cerinţe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă 
1.1. Componentul granulat uscat acid pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat acid 
1.2 Compoziţia dializatului după amestecare cu  bicarbonat:
Na 140,0 mmol/l
K 2,0 mmol/l
Ca 1,75 mmol/l
Mg  0,5 mmol/l
Cl  108,5 mmol/l,
HCO-3 32,0 mmol/l,
Acetat 6,0 mmol/l.
	Bucată
	745,00
	916.350,00

	21
	Concentrat de săruri pentru dializă, aparate Fresenius 4008, Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat,  ( 005075 )
	Cerinţe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă 
Cerinţe generale
Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da
Termen garanţie ≥ 2 ani
Formă de prezentare 1. Pentru aparatele tip Fresenius: - concentrat granulat;
Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată
Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da
Cerinţele specifice 
№ Cerinţa Unitate măsură
Componente obligatorii pentru săruri granulate (Fresenius):
2 Componentul granulat uscat 
bicarbonat pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat bicarbonat, 8,4 %
Na 1000 mmol/l
Acetat 1000 mmol/l
	Bucată
	304,00
	320.112,00

	22
	Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Dialog, Bbraun Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canistre, 10 litri :  ( 005076 )
	Cerinţe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă 
1.Cerinţe generale
Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da
Termen garanţie ≥ 2 ani
Formă de prezentare 
2. Pentru aparatele tip Dialog, BBraun: - soluții concentrate în canistre și cartușe de bicarbonat de sodiu;
Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată
Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da
Cerinţele specifice 
№ Cerinţa Unitate măsură
3 Componentele obligatorii pentru soluțiile concentrate (Dialog, BBraun)
Componentul de soluție concentrată acid, canistre, 10 litri Cartușe de bicarbonat de sodiu, 760 grame, Pentru aparatele Dialog pentru diluația cu apă de 1:34 (Na-138 mmo/l, K-2,0, Ca - 1,75 mmol/l, Gluozca 5,5 mmol/l (lg/l).
	Bucată
	2120,00
	342.210,40

	23
	Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Dialog, Bbraun Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g,  ( 005077 )
	Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, bucăți (pentru aparatele Dialog, BBraun) 
1.Cerinţe generale
Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da
Termen garanţie ≥ 2 ani
Formă de prezentare 
2. Pentru aparatele tip Dialog, BBraun: - soluții concentrate în canistre și cartușe de bicarbonat de sodiu;
Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată
Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da
Cerinţele specifice 
№ Cerinţa Unitate măsură
3 Componentele obligatorii pentru soluțiile concentrate (Dialog, BBraun)
Componentul de soluție concentrată acid, canistre, 10 litri Cartușe de bicarbonat de sodiu, 760 grame, .
	Bucată
	7700,00
	269.500,00

	24
	Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Fresenius, Puristeril 340, 3,5%, 5 litri  ( 005078 )
	Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5-10 litri *
Cerinţe generale
Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da
Termen garanţie ≥ 2 ani
Formă de prezentare Soluţie concentrată
Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului
Cerinţe speciale
Denumirea, Unitate de măsură 2. Puristeril 340, 3,5%, 5 litri, canistre
	Bucată
	19,00
	12.540,00

	25
	Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Fresenius Citrosteril, 5 litri  ( 005079 )
	Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5 litri *
Cerinţe generale
Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da
Termen garanţie ≥ 2 ani
Formă de prezentare Soluţie concentrată
Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului
Cerinţe speciale
Denumirea, Unitate de măsură 3. Citrosteril, 5 litri, canistre
	Bucată
	270,00
	167.940,00

	26
	Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun Sol.Acid Citric, 50%-10 litri  ( 005080 )
	Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă tip Dialog, BBraun, canistre 10 litri *
Cerinţe generale
Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da
Termen garanţie ≥ 2 ani
Formă de prezentare Soluţie concentrată
Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului
Cerinţe speciale
Denumirea, Unitate de măsură Corespunde 
1.Soluție Acid Citric 50%, 10 litri, canistre*
	litrul
	350,00
	51.748,20

	27
	Dezinfectant pentru sterilizarea aparatelor de dializă Dialog, BBraun Hipoclorid de sodiu, Tiutol KF, 5 litri,  ( 005081 )
	Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea termică şi chimică a aparatelor de dializă tip Dialog, BBraun, canistre5 litri *
Cerinţe generale
Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da
Termen garanţie ≥ 2 ani
Formă de prezentare Soluţie concentrată
Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului
Cerinţe speciale
Denumirea, Unitate de măsură Corespunde 
1. Hipoclorid de sodiu, Tiutol KF, 5 litri, canistre
	litrul
	10,00
	29.000,00

	28
	Sare Na Cl pentru regenerare, chimic pură, tablete  ( 005082 )
	Cerinţe tehnico-medicale şi speciale pentru sarea de regenerare (NaCl) a aparatajului de dializă Fresenius
Cerinţe generale
Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da
Na Cl, chimic pură Da 
Termen garanţie ≥ 2 ani
Formă de prezentare Sare tabletată ambalată în saci ermetici a cîte 25 kg. Scop utilizare Regenerarea aparatajului de dializă
	kg
	6975,00
	1.679.859,00

	29
	Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm;  ( 005083 )
	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da
Termen garanţie ≥ 2 ani
Condiţii de fabricare material biocompatibil
Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa și bisturiu
Cerinţe specifice
Diametru 11-12 F
Lungimea 200 mm
Radio-opac Da
Conector Luer-Lock cu clame
Ac pentru puncţie 17/18 G  Ø1,3-1,5 x 70 mm
Ghid metalic de securitate Ø 0,89-0,95 x ≥500 mm
Dilatator 12/11 F
Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min.
	Bucată
	635,00
	91.981,48

	30
	Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-75 mm;  ( 005084 )
	Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric)
Cerinţe generale
Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da
Termen garanţie ≥ 2 ani
Condiţii de fabricare material biocompatibil
Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa şi bisturiu
Cerinţe specifice
Diametru 6,5 F
Lungimea 75 mm
Radio-opac Da
Conector Luer-Lock cu clame
Ac pentru puncţie 19 G  Øo,9 x 70 mm
Ghid metalic de securitate Ø 0,27 x ≥600 mm
Dilatator 7/8 F
Viteza fluxului sangvin ≥ 100 ml/min
	Bucată
	5,00
	1.400,00

	31
	Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-100 mm  ( 005085 )
	Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric)
Cerinţe generale
 Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da
Termen garanţie ≥ 2 ani
Condiţii de fabricare material biocompatibil
Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa şi bisturiu
Cerinţe specifice
Diametru 6,5 F
Lungimea 75 mm
Radio-opac Da
Conector Luer-Lock cu clame
Ac pentru puncţie 19 G  Øo,9 x 70 mm
Ghid metalic de securitate Ø 0,27 x ≥600 mm
Dilatator 7/8 F
Viteza fluxului sangvin ≥ 100 ml/min.
	Bucată
	5,00
	1.400,00

	32
	Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 6,5F, L-120 mm;  ( 005086 )
	Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric)
Cerinţe generale
Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da
Termen garanţie ≥ 2 ani
Condiţii de fabricare material biocompatibil
Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa şi bisturiu
Cerinţe specifice
Diametru 6,5 F
Lungimea 100 mm
Radio-opac Da
Conector Luer-Lock cu clame
Ac pentru puncţie 19 G  Øo,9 x 70 mm
Ghid metalic de securitate Ø 0,27 x ≥600 mm
Dilatator 7/8 F
	Bucată
	5,00
	1.400,00

	33
	Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-100 mm;  ( 005087 )
	Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric)
Cerinţe generale
Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da
Termen garanţie ≥ 2 ani
Condiţii de fabricare material biocompatibil
Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa şi bisturiu
Cerinţe specifice
Diametru 8 F
Lungimea 100 mm
Radio-opac Da
Conector Luer-Lock cu clame
Ac pentru puncţie 18G  Ø1,0 x 70 mm
Ghid metalic de securitate Ø 0,35x ≥600 mm
Dilatator 8/10 F
Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min.
	Bucată
	10,00
	2.600,00

	34
	Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-120 mm;  ( 005088 )
	Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric)
Cerinţe generale
Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da
Termen garanţie ≥ 2 ani
Condiţii de fabricare material biocompatibil
Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa şi bisturiu
Cerinţe specifice
Diametru 8 F
Lungimea 120 mm
Radio-opac Da
Conector Luer-Lock cu clame
Ac pentru puncţie 18G  Ø1,0 x 70 mm
Ghid metalic de securitate Ø 0,35x ≥600 mm
Dilatator 8/10 F
Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min.
	Bucată
	10,00
	2.600,00

	35
	Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 8,0F, L-150 mm;  ( 005089 )
	Cerinţe tehnico-medicale pentru catetere biluminale (Dublu Lumen) pentru hemodializă (set pediatric)
Cerinţe generale
Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da
Termen garanţie ≥ 2 ani
Condiţii de fabricare material biocompatibil
Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa şi bisturiu
Cerinţe specifice
Diametru 8 F
Lungimea 150 mm
Radio-opac Da
Conector Luer-Lock cu clame
Ac pentru puncţie 18G  Ø1,0 x 70 mm
Ghid metalic de securitate Ø 0,35x ≥600 mm
Dilatator 8/10 F
Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min
	Bucată
	10,00
	2.710,00

	36
	Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 10,0F, L-120 mm  ( 005090 )
	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da
Termen garanţie ≥ 5 ani
Condiţii de fabricare material biocompatibil
Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa și bisturiu
Cerinţe specifice
Diametru 10 F
Lungimea 120 mm
Radio-opac Da
Conector Luer-Lock cu clame
Ac pentru puncţie 18 G  Ø1,0 x 70 mm
Ghid metalic de securitate Ø 0,35 x ≥600 mm
Dilatator 8/10 F
Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min.
	Bucată
	5,00
	2.500,00

	37
	Cateter Dublu Lumen, set pediatric, pentru cateterizarea vaselor magistrale, 10,0F, L-150 mm  ( 005091 )
	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da
Termen garanţie ≥ 5 ani
Condiţii de fabricare material biocompatibil
Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringa și bisturiu
Cerinţe specifice
Diametru 10 F
Lungimea 150 mm
Radio-opac Da
Conector Luer-Lock cu clame
Ac pentru puncţie 18 G  Ø1,0 x 70 mm
Ghid metalic de securitate Ø 0,35 x ≥600 mm
Dilatator 8/10 F
Viteza fluxului sangvin ≥ 150 ml/min.
	Bucată
	5,00
	2.500,00

	38
	Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, “long life ( 005092 )
	Termen garanţie ≥ 2 ani
Condiţii de fabricare material biocompatibil - poliuretan
Condiţii livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, de tip „split” cu capete (vîrfuri) autocentrante, capacitate de tunelizare retrogradă, inclusiv ac, ghid, dilatator, teacă de întroducere, tunelizator, seringă, bisturiu, injection caps, dispozitiv de fixare a cateterului, material de pansament, autocolant de identificare a pacientului
Cerinţe specifice
Diametru 15,0  F
Lungimea190-230  mm
Radio-opac Da
Conector Luer-Lock cu clame
Ac pentru puncţie 18 G  Ø2,75 "  x 70 mm
Ghid metalic de securitate Tip J (0038" x 800 mm)
Dilatatoare 12 și 14 F
Dilatator de tip „PeelAway” 16 F
Stilet rigid (Stiffening Stylet) - pentru introducerea cateterului pe ghid sau schimbarea cateterului cu siguranța și fără utilizarea dilatatorului de tip ,,PeelAway" (obligator) 1
Tunelizator 1
Seringă 5 ml 1
Bisturiu-lamă, 11 cm 1
Injection caps 2
Dispozitiv de fixare a cateterului 1
Autocolant de identificare a pacientului 1
Material de pansament 2
	Bucată
	20,00
	112.320,00

	39
	Set linie pentru hemodiafiltrare (HDF) dintr-o singura sursa, pentru aparatele Nipro Surdial X  ( 008212 )
	Set linie pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Nipro Surdial X Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da
Efectuarea hemodiafiltrării în regim on-line Da 
Cerinţele specifice :
-Volum de umplere: ≤ 132 ml.
-Lungimea segmentului de pompă: ≥ 233 mm și ≤ 268 mm.
--Număr de segmente pentru pompă: ≥ 2 buc.
-Forma segmentelor pompei să fie adaptată special pentru dispozitivul Surdial X aflat la dotare: Obligatoriu.-Prezența camerei de captare activă a aerului pe partea venoasă a liniei cu trombogenitate redusă: Obligatoriu.
-Prezența portului de injecție pe partea arterială și venoasă a liniei pentru administrarea suplimentară de medicamente cu seringă: Obligatoriu.
-Lungimea liniei pentru administrarea heparinei: ≥ 1000 mm.
-Linii de control cu filtre hidrofobe și cleme: ≥ 2 buc.
-Linii de extensie: ≥ 1 buc.
-Prezența magistralei suplementare pentru soluția de substituție ce va permite tratamentul prin hemodiafiltrarea (HDF): Obligatoriu.
-Prezența conectorului de recirculare atașat pe magistrala pentru soluția de substituție: Obligatoriu.
-Sterilizare: etilenoxidă, iradiere.
	Bucată
	150,00
	23.940,00

	40
	Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului, pentru aparatele Nipro Surdial X  ( 008213 )
	Filtru suplimentar pentru filtrarea dializatului, pentru aparatele Nipro Surdial X
	Bucată
	6,00
	18.594,60

	41
	Set linii pentru hemodializa (HD )sange (majistrale) artera/vena, set maturi pentru aparate de dializa Nipro Surdial X  ( 008214 )
	Set linii pentru hemodializa (HD) sange (majistrale) artera/vena, set maturi pentru aparate de dializa Nipro Surdial X Compatibil cu dispozitivele aflate in utilizare Da.               
 Livrare in set (artera/vena)+ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da                                                                                                Camera de captare activa a aerului Da                                                   Clame montate integral in segment arterial/venos Da                         Linie pentru heparinizare automata Da                                                  Constructie atraumatica a portului de injectare cu membrana de plombare Da                                                                                                Segment conectare/monitorizare tensiune arteriala/venoasa cu membrana dubla cu marcaj de culoare corespunzatoare Da. 
Cerinţele specifice :
--Număr de segmente pentru pompă: ≥ 1 buc.
-Forma segmentului pompei să fie adaptată special pentru dispozitivul Surdial X aflat la dotare: Obligatoriu.
-Prezența camerei de captare activă a aerului pe partea venoasă a liniei cu trombogenitate redusă: Obligatoriu.
-Prezența portului de injecție pe partea arterială și venoasă a liniei pentru administrarea suplimentară de medicamente cu seringă: Obligatoriu.
-Prezența conectorului de recirculare atașat pe partea arterială a liniei: Obligatoriu.
-Lungimea liniei pentru administrarea heparinei: ≥ 1000 mm.
-Linii de control cu filtre hidrofobe și cleme: ≥ 2 buc.
-Linii de extensie: ≥ 2 buc.
-Ac plastic, tip “Spike” cu capac: ≥ 1 buc.
-Capac de protectie, tip “Luer Lock”: ≥ 1 buc.
-Sterilizare: etilenoxidă, iradiere.
	Bucată
	600,00
	67.308,00

	42
	Omniset kit 1,6 MP Plus, Omni Omniset kit 1,6 MP Plus, Omni Bbraun  ( 008215 )
	Omniset kit 1,6 MP Plus, Omni Bbraun
Kit terapii CRRT (Omniset Kit) – Kit integrat de unică folosință pentru procedura de hemodiafiltrare venovenoasă continuă; Circuit integrat, inclusiv hemofiltru, cu suprafața între 1,2m2
 și 1,6 m2
; Toate
conexiunele circuitului, inclusiv cu pungile de dializat, lichide de substituție, primer, efluent, dispun de
cleme și conectoare de tip Luer-Lock; Circuitul arterial și cel venos dispune de porturi de injectare pe linie
arterială, cît și pe linie venoasă; Circuitul dispune de 5 filtre cu pori 2 um pentru protejarea senzorului de
presiune al dispozitivului; Circuitul dispune de 1 pungă de încălzitor și 1 pungă de colectare pentru priming,
cu volum de 2000 ml cu conector Luer-Lock și cleme
	Bucată
	175,00
	1.345.680,00

	43
	Pungă de golire cu volum de 700 ml pentru colectarea efluentului  ( 008216 )
	Pungă de golire cu volum de 700 ml pentru colectarea efluentului
	Bucată
	515,00
	133.488,00

	44
	Cateter Wit Mandrin, Omni Bbraun  ( 008217 )
	Cateter cu mandren (set) – cateter cu dublu lumen, adaptat pentru flux sporit, calibru 11Fr, lungime 200 mm
și cu 2 porturi de injecție tip Luer-Lock; Ghid (de plastic sau metalic) cu o lungime minim 600 mm; Dilatator calibru 12 Fr și lungime de 150 mm; Ac de puncție calibru 18G. Dimensiunele și calibrele
sunt date ca fiind compatibile între ele și nu pot fi înlocuite fără a lua în considerație caracteristicile
întregului set.
	Bucată
	160,00
	240.192,00

	45
	Soluție Bicarbonat Sterilă 2MMOL/L Potassium, Omni Bbraun  ( 008218 )
	Pungă cu soluție de dializant – Pungă bicamerală, strerilă (1 cameră pentru soluția de bicarbonat, cealtă
cameră penru soluția de potasiu, concentrație de 2 mmol/l); Volumul pungii bicamerale: 5000 ml; Fiecare
cameră a pungii să fie dotată cu porturi de intrare separate (conectare tip clemă și Luer-lock).
	Bucată
	4575,00
	4.229.496,00

	46
	Cartuș cu filtru anticitokinic „Cytosorb‘”  ( 008219 )
	Cytosorb filtru, by CytoSorbents Corporation
Cartuș cu filtru anticitokinic „Cytosorb‘”- capacitate de absorbție a moleculelor circulante cu dimensiuni de
până la 55kD; Suprafața de absorbție de minim 40.000 m2
; Cartuș preumplut cu soluție fiziologică de NaCl.
	Bucată
	130,00
	4.944.186,00

	47
	Set steril pentru conectare si deconectare hemodializa.
	plasture, 5cm x 7cm-2bucati, compresa din tifon 8straturi,7,5cm x7,5cm-6buc, bandeleta adeziva 1,5cm x 1,5cm- 10bucati
	set
	7176,00
	538.200,00

	
	
	
	
	
	23.850.337,44



Valoarea estimativă totală: 23.850.337,44 lei

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
1) Pentru un singur lot;
2) Pentru mai multe loturi;
3) Pentru toate loturile;
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite 
Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte  alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și  alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea  după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a  fi obligat să motiveze decizia sa, reieșind din criteriul de atribuire stabilit la pct. 22 din anunțul de participare. 
Ofertanții pot depune o ofertă de bază sau o oferta alternativă. 
Cerințele minime obligatorii pe care ofertele de bază trebuie să le respecte sunt toate cerințele tehnice indicate pentru fiecare lot în parte. 
Cerințele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie să le respecte sunt marcate cu roșu pentru fiecare lot în parte.
11. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: 
Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: 
operatorii economici rezidenți DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, 
operatorii economici nerezidenți condiții CIP.
în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027

12. Contractul de achiziție publică intră în vigoare la data de 01.01.2027
		Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2027

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
14. 	Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplică 
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație): 
16. [bookmark: _Hlk162508865][bookmark: _Hlk85702559]Documente OBLIGATORII care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enunțate constituie temei de descalificare (art. 65 alin. (4) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice)
	Nr. d/o
	Criteriile de calificare și de selecție
(Descrierea criteriului/cerinței)
	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:
	Nivelul minim/
Obligativitatea

	1
	Cererea de participare 
	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.
	DA

	2
	Modul de elaborare a Specificației tehnice
	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021
Notă: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.  În caz contrar oferta va fi respinsă.
ATENȚIE: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată,  detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:                                                      
-	pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; 
-	pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥192 de oferit parametru exact 194  elemente pagina 19; solicitat -  imagine în timp real -  oferit imagine în timp real pagina 11). 
  În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei ,,da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei

NOTĂ:
Prezentarea mostrele de produs în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante în sensul examinării și efectuării analizei acestora prin prisma prevederilor art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.  
Această cerință de prezentare a mostrelor de produs constituie tocmai propunerea tehnică, având rolul de a confirma caracteristicile pe care ofertanții le menționează în specificațiile tehnice ofertate, or rolul ofertei nu este de asumare a prevederilor caietului de sarcini, ci de dovedire a modului în care corespunde cu acesta.
Mostrele de produs vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz), în vederea determinării conformității acestora cu cerințele din documentația de atribuire (întru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime obligatorii, de natură tehnică, solicitate în caietul de sarcini).
Mostrele de produs vor reprezenta exact produsul final care urmează să facă obiectul viitorului contract.
Mostrele de produs care nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire, va constitui temei de respingerea ofertei, conform art.  69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. 
Conformitatea specificațiilor tehnice ofertate vor fi determinate în cumul cu mostra de produs. 
Mostrele de produs vor fi evaluate de către comisie/laborator, concluziile cărora consemnându-se în procesul-verbal  și în decizia grupului de lucru.
Corespunderea Mostrele de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare clinică”, relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin scrisorile beneficiarilor finali, ce vor fi considerate drept probe.
Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de ,,testare de laborator” relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin raportul de testare, ce va fi considerat drept probă.
Scopul mostrelor de produs nu este numai de a fi
comparate cu specificațiile tehnice ofertate și cerințele caietului de sarcini, ci și de a fi păstrate pentru comparare cu produsele care vor fi livrate de către ofertantul câștigător, după caz.
	DA

	3
	Modul de elaborare a Specificației de preț
	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021
Notă:	Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire  în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.
	DA

	4
	DUAE
	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.
	DA

	5
	Garanția pentru ofertă
	-  2% din valoarea ofertei fără TVA. 
-În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.
- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei.  copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor. 
	DA

	6
	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)
	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.
	DA

	Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9)  se  completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.
Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.


	
17. Documente justificative solicitate, aferente ofertei  și a celor cuprinse în DUAE care se depun în conformitate cu art. 20 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER) sau la solicitarea autorității contractante. Neprezentarea documentelor atrage respingerea ofertei, conform art. 1 7alin. (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.


	7
	Certificat de atribuire a contului bancar
	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
	DA

	8
	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit
	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
	DA

	9
	Lipsa restanțelor față de bugetul public național
	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul şi-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit.”
Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.
	DA

	10
	Situația financiară
	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie  confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
	DA

	11
	Declarație cu privire la termenul de valabilitate 
	cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului - Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire,  
	DA

	12
	Declarație cu privire la teremnul de garanție 
	[bookmark: OLE_LINK1]în care să certifice termenul de garanție pentru echipament minim 12 de luni -  originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
	DA

	12
	Prezentarea eșantioane (mostre) în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată
	Eșantioane (mostre)  vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante, într-o  cutie pe care se va indica denumirea  operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. 
Eșantioane (mostre)  vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea.
Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018.
Obligatoriu vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta produsului.
Notă: Neprezentarea Eșantioane (mostre) va constitui temei de descalificare a ofertei sau prezentarea pentru un alt model.
Mostrele necorespunzătoare generează declararea ofertei ca fiind  neconformă.
	DA

	13
	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit 
	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.
	DA

	14
	Dovada înregistrării dispozitivului ofertat   în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale 
	Prezentarea  numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, 
Notă: 
Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

	DA

	15
	Cerințe obligatorii de respectat pentru bunurile ce se achiziționează
	1. Consumabilele pentru dializă trebuie să corespundă aparatajului utilizat în secțiile de hemodializă;
2. Materialele de consum trebuie să fie biocompatibile și ambalate steril cu o valabilitate de utilizare cel puțin de 2 ani;
3. Dializatorul trebuie să corespundă cerințelor calitative solicitate de către cumpărător.
4. Pentru asigurarea compatibilității procedurilor de hemodiafiltrare, materialele de consum destinate hemodiafiltrării necesită a fi livrate numai în set: hemodiafultrul + liniile (magistralele) pentru sânge + acele pentru puncție + liniile de protecție + filtrul suplimentar pentru filtrarea dializatului;
5. Sărurile (soluțiile) concentrate pentru dializă:
1) Sărurile (soluțiile) concentrate pentru hemodializă trebuie să corespundă cerințelor universale pentru astfel de proceduri și să fie livrate în ambalaj corespunzător, fără a avea contact cu aerul sau apa;
2) Pentru aparatajul firmei Fresenius se acceptă numai săruri concentrate granulate (toate secțiile dispun de mixere pentru pregătirea soluțiilor concentrate de dializă) sub forma de compoziție chimică: hemodializă – bicarbonat sau posibilitatea utilizării concentratelor de dializă în cartridge (cartușe), fără o reglare prealabilă a aparatului.
3) Termenul de valabilitate a sărurilor granulate trebuie să corespundă cerințelor solicitate;
4) Se acceptă livrarea concentratului de dializă în canistre în formă lichidă (soluție) sau componente lichide și cartușe în secțiile care nu dispun de mixere (pentru aparatele Dialog, BBraun);
6. Dezinfectantele se livrează sub formă de soluții concentrate, în canistre ermetic ambalate și trebuie să fie compatibile cu aparatajul de hemodializă instalat în secțiile solicitate. În cazul livrării dezinfectantelor noi, este indispensabilă instrucțiunea corespunzătoare de utilizare a lor și măsurile de securitate.
7. Cateterele dublu-lumen, alte consumabile vor fi livrate în conformitate cu cerințele calitative și specificarea solicitantului (caracteristica, dimensiunile, gradația internațională, ş.a.). Nu se acceptă catetere rigide care se frâng. 
NOTĂ: La procurarea aparatajului  și a materialelor de consum pentru dializă se va lua în considerație atât prețul propus, cât și calitatea produsului, care determină rezultatul și eficacitatea tratamentului acordat. Certificatele de proveniență a materialelor sunt obligatorii.
	DA

	
18. Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:

	16
	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării  pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani
	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.
	DA

	17
	Garanție de bună execuție (se va prezenta la momentul încheierii contractului/contractelor de achiziții publice)
	1. În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă;
1. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului:
Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212
IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA
cu nota “Pentru garanția de bună execuție la  LD nr. (se va indica numărul procedurii)“
Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă până la 15.01.2028 de zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS. 
	DA



19. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2% din valoarea ofertei fără TVA.:
Transfer la contul instituției
Beneficiar:      MF-TR Chișinău-bugetul de stat
                  Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Cod fiscal: 1016601000212
Cont IBAN:  MD23TRPCCC518430B01859AA
Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat
Codul băncii: TREZMD2X. 
Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. __din__.
Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei 
sau 
Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. 
Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediu CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de până la 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei. 
[bookmark: _Hlk149572187]Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații: 
a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor; 
b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice; 
c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.

20. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.
Transfer la contul instituției
Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat
                  Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Cod fiscal: 1016601000212
Cont IBAN:  MD23TRPCCC518430B01859AA
Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat
Codul băncii: TREZMD2X. 
Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție
publică nr. _____din ______.
sau
Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract. 
Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă până la data de  15.01.2028
Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.
21. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.
22. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică, pasul minim 0,1%, 3 runde.
23. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică
24. Ofertele se prezintă: operatorii economici rezidenți în lei MDL, operatorii economici nerezidenți în EURO.
Rata de schimb: curs BNM la data deschiderii ofertelor. 
25. [bookmark: _Hlk104891147]Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț.
26. Modalitatea evaluării ofertelor:  per lot cu corespunderea tuturor cerințelor.

27. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică
28. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
· conform SIA RSAP MTender
29. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
30. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile
31. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP 
32. Ofertele întârziate vor fi respinse. 
33. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
34. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.
35. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
36. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
37. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): se va publica după publicare în SIA RSAP (Mtender).
38. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: trimestrul III -IV 2026.
39. Data publicării anunțului de intenție: s-a trasnmis la publicare la data de 01.07.2027
40. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 01.07.2027
41. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
	Denumirea instrumentului electronic
	Se va utiliza/accepta sau nu

	Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare
	Se va utiliza

	Sistemul de comenzi electronice
	-

	Facturarea electronică
	Se va utiliza

	Plățile electronice
	Se va utiliza


42. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): 
[bookmark: _Hlk104891106]
	Conducătorul grupului de lucru:                           semnat electronic                               Gheorghe GORCEAG 
